RME Intelligent Audio Solutions

HDSPe MADI FX, MADIface XT (E-PCIe)

Windows用ファームウェア・アップデート・ツール XP/Vista/7/8/10/11

HDSPe MADI FX Revision 2
Legacy       DriverKit
FPGA DSP     FPGA DSP
219  33      220  33

HDSPe MADI FX Revision 1
Legacy       DriverKit
FPGA DSP     FPGA DSP
91   26      92   26

MADIface XT
Legacy       DriverKit
FPGA DSP     FPGA DSP
56   42      57   42
※USB3ファームウェアはいずれも191/42です。

- ver. 1.0以上のドライバーがコンピューターにインストールされている必要があります。

02/03/2025:
HDSPe MADI FX Rev 2をDSP 33に更新：モノラル・ダイナミクスがリバーブのタップに影響していた問題、および72チャンネルを超えるEQがルームEQに影響していた問題を修正。

05/08/2024:
HDSPe MADI FX Rev.2.0をDSP 32に更新。Room EQのサポートを追加 (TotalMix FX 1.95以降が必要です)。

04/27/2024: 
ファームウェア・バージョンの更新はありません。より安定した操作と伝送エラー表示のためにフラッシュ・アップデート・ツールを更新しました。

08/29/2023:

-バグ修正：ハードウェア・リビジョン2のHDSPe MADI FXでMADI I/Oのポート1と2が入れ替わっていたのを修正。新しいファームウェア・バージョン219(Legacy) / 220(DK)によりスロットブラケットの印字およびユーザーガイド通りの割り当てになりました。

V 192:

- このFUTは、HDSPe MADI FXとMADIface XTの初めてのDriverKit対応のPCI-Eファームウェア・バージョンを含みます。このバージョンのファームウェアには機能的な変更やバグフィックスはありません。DKバージョンは完全な互換性があり、Windowsで使用することができます。Windowsでは必ずしも更新する必要はないため、現在のところアップデートは必要ありません。
カードはいつでも'DriverKit compatible'オプションを介して以前のファームウェア（レガシー）または新しいバージョンで提供することができます。


V 191:

MADIface XT USB 191: 
ASMedia社製USBコントローラーとの互換性の問題を修正


V 190:

MADIface XT USB 190: 
USB3パワー・セーブ・サポートの修正（特に新しいMacでスタンバイ後に正常に機能しない問題）


V 91_26:

HDSPe MADI FX: 
 - Word Clock入力の位相を反転し、MADI出力との位相関係を修正
 - 起動時にMIDI入力ポートにMIDIデータがあるとMIDIポートが不安定になる問題を修正


MADIface XTのファームウェアUSB 3/2 189, PCIe 56, DSP 42を含む。
 - 起動時にMIDI入力ポートにMIDIデータがあるとMIDIポートが不安定になる問題を修正
 - Surface Book / GenesysLogic USBハブの互換性に関するUSB 3の回避策を追加
 - 新機能：Keys & Encoderロック （Options - Hardware/Diagnosis - Lock Keys/Enc.） 。SETUPキーを2秒間押すと解除されます。


V 90_26:

HDSPe MADI FX: DSPリソースがあるにも関わらず稀にFXの数が制限される問題を修正

MADIface XT: USB 3/2 171, PCIe 56, DSP 39のファームウェアも含む。


V 89_24:

MADIface XT: 新しいリバーブに対応。DSPミキサーを最適化。スタンドアローン操作：MIDI over MADIを有効にする新しいメニューを追加。USB 2/3が Corning社の USB 3 オプティカル・ケーブルに対応

HDSPe MADI FX: 新しいリバーブに対応。DSPミキサーを最適化。


V 89_21:

- MADIface XTをDSP 33に更新。コントロール・ルーム・セクションですべてのチャンネルを選択可能に


V 89_21:

- HDSPe MADI FX DSPを v21に更新、MADIface XT DSP を32（USB 3/2 167）に更新。エフェクトを改善


V 89_19:

- HDSPe MADI FXをv 89に更新、MADIface XTをv 55 (USB 3/2 165, DSP 30)に更新。コンピューターをコールド・ブートした際の通信の遅れを修正。


V 88_19:

- Firmware for MADIface XT added: USB 3/2 160, PCIe 54, DSP 30.


V 88_19:

- Resynchronisation of the input buffers when changing between Single/Double/Quad speed

- Mixer DSP could work in wrong mode when changing between Single/Double/Quad speed

- Added support for different sync symbols

- MADI/AES phase control optimized to prevent 1-sample deviations after sample rate change


V 87_18

- Since V86 Reverb/Echo did not work anymore. 

V 86_18

- Update of the HDSPe MADI FX to V 86. PCIe buffer on record side optimized to prevent dropouts with certain boards/chipsets (for example Intel H55). MADI channel index changed.


V 84_18

- Update of the HDSPe MADI FX to DSP V 18. Editing parameters of one channel could change parameters of a different channel. Changing between stereo and mono the link function of activated dynamics did not react accordingly.


V 84_16

- Update of the HDSPe MADI FX to V 84 and DSP V 16. PCIe buffer optimized to prevent dropouts/distortion with older Thunderbolt devices. Added internal Sync I/O.


V 75_15:

- Update of the HDSPe MADI FX to V 75. Fixed offset in left AES input. Using external PCIe chassis record/playback sometimes did not work. Slave Mode 32 kHz did not work.


V 70_15:

- Update of the HDSPe MADI FX to V 70. Channel Status data of MADI and AES, in and out, fixed. Swapped MADI port 1 and 2.


V 67_15:

- Update of the HDSPe MADI FX to V 67 and DSP V 15.



使用方法:

hdspe_fx_fut.exeを起動します。プログラムが現在のインターフェイスのリビジョンを表示しますので、アップデートが必要かどうかを確認します。
アップデートが必要な場合はUpdateボタンを押します。プログレス・バーが処理の進行状況をお知らせします。

アップデート後はユニットをリセットする必要があります。コンピューターの電源をオフにし、再びオンにしてください（コールド・ブート）。




Copyright RME 02/2025
All rights reserved. Windows XP/Vista/7/8/10 are trademarks of Microsoft Corporation. RME is a trademark of RME Germany.


