RME Intelligent Audio Solutions

HDSPe MADI FX, MADIface XT (E-PCIe)

Flash Update Tool für Windows XP/Vista/7/8/10/11


Das Flash Update Tool aktualisiert die HDSPe Firmware auf die jeweils neueste Version:

HDSPe MADI FX Revision 2
Legacy       DriverKit
FPGA DSP     FPGA DSP
219  33      220  33

HDSPe MADI FX Revision 1
Legacy       DriverKit
FPGA DSP     FPGA DSP
91   26      92   26

MADIface XT
Legacy       DriverKit
FPGA DSP     FPGA DSP
56   42      57   42
Enthaltene USB3 Firmware ist 191 für beide Treiberformate.

Hinweis: Update nur per PCIe. Die USB-Firmware wird mit aktualisiert. Das MADIface XT II wird mangels PCIe von diesem Tool nicht unterstützt.


03.02.2025: Update HDSPe MADI FX Rev 2 auf DSP 33. Fix: Mono Dynamics störte Reverb Taps, mehr als 72 Kanal-EQs störten Room EQ. 


08.05.2024: DSP Version 32 für HDSPe MADI FX Rev. 2.0. Room EQ hinzugefügt (erfordert TotalMix FX 1.95 oder höher).


27.04.2024: Keine neuen Firmware-Versionen. Aktualisiertes Flash-Tool für stabileren Betrieb und Anzeige bei Übertragunsfehlern.


29.08.2023:

- Bugfix: bei der HDSPe MADI FX der Hardware Revision 2 waren die MADI I/Os 1 und 2 vertauscht. Mit der neuen Firmware-Version 219 (Legacy) und 220 (DK) entspricht die Zuweisung dem Aufdruck am Slotblech und dem Handbuch.


V 192:

- Dieses FUT enthält erstmals die DriverKit-kompatiblen PCI-E Firmwareversionen der MADI FX und des MADIface XT. In der Firmware gibt es keine Funktionsänderungen oder Bugfixes. Die DK-Version ist vollständig kompatibel und kann unter Windows benutzt werden - muss aber nicht. Eine Aktualisierung ist daher aktuell normalerweise nicht notwendig. Die Karten lassen sich über die Option 'DriverKit compatible' jederzeit mit der bisherigen Firmware (Legacy) oder der neuen Version versehen.


V 191:

MADIface XT USB 191: Beseitigt ein Kompatibilitätsproblem (Aufnahmestart) mit Asmedia USB Controllern.


V 190:

MADIface XT USB 190: Unterstützung des USB3 Stromsparzustands U3 korrigiert (inkorrekte Funktion nach Standby, hauptsächlich auf aktuelleren Macs).


V 91_26:

HDSPe MADI FX: Stellt nach dem Einschalten per Default den 64-Kanal-Modus für die MADI-Ausgänge ein. Wordclock Eingang invertiert für korrekte Phasenbeziehung zum MADI Ausgang.


Enthält aktuelle Firmware für MADIface XT: USB 3/2 189, PCIe 56, DSP 42. Lagen beim Einschalten des Gerätes MIDI-Daten am MIDI In an, war der MIDI-Port nicht mehr nutzbar. USB 3 Workaround für Surface Book / GenesysLogic USB Hub Kompatibilität. Neue Funktion Tastensperre: Options - Hardware/Diagnosis - Lock Keys/Enc. Abschaltung durch 2s Drücken der Taste SETUP.


V 90_26:

HDSPe MADI FX: Verhindert die seltene Begrenzung der Anzahl nutzbarer FX obwohl noch DSP-Leistung vorhanden ist.

Enthält aktuelle Firmware für MADIface XT: USB 3/2 171, PCIe 56, DSP 39.


V 89_24:

MADIface XT: Unterstützt die neuen Reverbs. Optimierung des DSP-Mixers. Stand-Alone Betrieb: neues Menü zur Aktivierung der MIDI over MADI Funktion. USB 2/3 sind nun kompatibel zum Corning USB 3 Optical Cable.

HDSPe MADI FX: Unterstützt die neuen Reverbs. Optimierung des DSP-Mixers.


V 89_21 Neu:

- Update des MADIface XT auf DSP 33. Aufhebung der Kanalbeschränkung in der Control Room Sektion.


V 89_21:

- Update der HDSPe MADI FX auf DSP 21, MADIface XT DSP 32 (USB 3/2 167). Verbesserte Effekte.


V 89_19:

- Update der HDSPe MADI FX auf V 89, MADIface XT 55 (USB 3/2 165, DSP 30). Beseitigt Kommunikationsverzögerungen nach Kaltstart des Rechners.


V 88_19 Neu:

- Enthält aktuelle Firmware für MADIface XT: USB 3/2 160, PCIe 54, DSP 30.


V 88_19:

- Neu-Synchronisation der Inputbuffer bei Wechsel zwischen Single/Double/Quad Speed

- Mixer DSP konnte bei Wechsel zwischen Single/Double/Quad Speed im falschen Modus arbeiten  

- Support für verschiedene Sync-Symbole hinzugefügt

- MADI/AES Phasensteuerung optimiert zur Vermeidung einer 1-Sample Abweichnung bei Frequenzwechsel


V 87_18:

- Seit V86 arbeitete Reverb/Echo nicht mehr.

V 86_18:

- Update der HDSPe MADI FX auf V 86. PCIe Buffer auf Aufnahmeseite optimiert, um Aussetzer bei bestimmten Boards/Chipsätzen (z.B. Intel H55) zu vermeiden. MADI Kanalbezeichnung geändert.


V 84_18:

- Update der HDSPe MADI FX auf DSP V 18. Das Ändern der Parameter eines Kanals konnte andere Kanäle beeinflussen. Der Wechsel zwischen Stereo und Mono wurde beim Kanal-Link der Dynamikfunktion nicht richtig mitgeführt.


V 84_16:

- Update der HDSPe MADI FX auf V 84 und DSP V 16. PCIe Buffer optimiert, um Aussetzer/Verzerrungen bei älteren Thunderbolt-Geräten zu vermeiden. Unterstützung für internen Sync I/O hinzugefügt.


V 75_15:

- Update der HDSPe MADI FX auf V 75. Offset im linken AES-Eingang beseitigt. Bei der Nutzung externer PCIe-Chassis funktionierte Record/Playback manchmal nicht. Slave Mode 32 kHz funktionierte nicht.


V 70_15:

- Update der HDSPe MADI FX auf V 70. Channel Status von MADI und AES, Eingang und Ausgang, gefixt. MADI Ports 1 und 2 vertauscht.



V 67_15:

- Update der HDSPe MADI FX auf V 67 und DSP V 15.


Wie funktioniert's:

Starten Sie das Programm hdspe_fx_fut.exe. Das Flash Update Tool zeigt zunächst die aktuelle Version der Hardware, und ob diese aktualisiert werden sollte. Danach einfach den Knopf 'Update' drücken. Ein Balken zeigt den Fortgang des Updates und das Ende des Flash-Vorganges an.

Wenn mehr als eine Karte im System installiert ist, können weitere Karten nach einem Klick auf das Auswahlmenü programmiert werden, einfach indem der Vorgang wiederholt wird.

Nach dem Update muss die PCIe-Karte resettet werden. Dies erfordert einen stromlosen Zustand, also ein Herunterfahren und Ausschalten des Computers. Ein Warmstart ist nicht ausreichend.


Copyright RME 02/2025
Alle Rechte vorbehalten. Windows XP/Vista/7/8/10/11 sind Warenzeichen der Microsoft Corporation. RME ist ein Warenzeichen von RME Deutschland.

