RME Intelligent Audio Solutions

MADIface XT / XT II / USB / Pro, Fireface UFX+ / UFX II / UFX III, OctaMic XTC, ADI-2 Pro/AE/FS/DAC, ADI-2/4 Pro, Digiface USB / AVB / AES / Dante / Ravenna

Driver for Windows 10 / 11, Intel x64 and Arm

Important information: Driver version 1.05


----------------------
インストールに関まして
----------------------

最新のドライバーとファームウェアは下記ダウンロード・ページよりダウンロードしてください:
https://synthax.jp/drivers.html

ファームウェアのアップデートの際は、事前に、適合するドライバーのアップデートが必要になります。
ご注意ください。

RMEドライバーインストールウィザードの指示に従ってください。このツールは、すべてのドライバーファイルをインストール/更新します。ほとんどの場合、再起動は不要ですが、必要な場合はインストーラーが通知します。


----------------------
変更と改善に関するお知らせ
----------------------
このドライバーはWindows 10 (1709) 以降が必要です。

このドライバーは32ビット版Windows OSをサポートしていません。（32ビットアプリは引き続きx64システムで使用可能です。）

このドライバーはWindows 11 Armシステムにも対応します。WDMおよびASIOの両方が利用可能で、ASIOは32ビットおよび64ビット、Arm64ECとArmネイティブの両方を含みます。

インストーラーが完全に改良され、最新のファイルが C:Program FilesRMEFireface にコピーされるようになりました。

Intelシステムで以前のドライバーと本ドライバーを切り替える際は、容易に行え、問題は発生しないはずです。

一部のArm対応オーディオアプリでは、1024サンプル未満のレイテンシーを使用するために、電源モードを「最も高いパフォーマンス」ではなく「最も高い電力効率」に設定する必要がある場合があります。これは低負荷のCPUアプリに限られる可能性があり、詳細な検証が必要ですが、いずれにしてもドライバー自体はこの挙動に影響を与えません。例えば、現在のコンピューター環境では、ReaperやCubaseで完全にクリックノイズのない動作を実現するには、約256サンプルのバッファサイズが必要です。

初回のインストールおよびアップデート後も、ほとんどの場合、再起動は不要です。TotalMix FXと設定ダイアログはすぐに通知領域に表示され、同時に更新されます。

ドライバーを完全にアンインストールするには、rmeinstaller.exeを実行し、「アンインストール」を選択してください。※ Windowsアプリ（「アプリと機能」）からのアンインストールはサポートされなくなりました。



---------------------

V 1.05 (09/08/2025)

MADIface XT / XT IIのWDM設定ダイアログの修正：Phones選択時のみ、AES入力が有効化されていた不具合を修正。

---------------------

V 1.02 (05/05/2025)

ドライバーの変更はありません。

インストーラーが起動中のアプリをロックしないように変更。

---------------------

V 1.02 (05/05/2025)

- インストーラーに必要なVSランタイムを含みます。


New in TotalMix FX 1.99:

- Trimが有効ではない場合に、トークバックのルーティングが正しく機能しない問題を修正。

- Talkbackのソースを「None」に戻した際にクラッシュする問題を修正。

- HDSPe AoX用Auxデバイスを追加 (USBドライバー環境では関係ありません)

-----------------------
V 1.0 (01/13/2025)

- インストーラーの修正：TotalMix FXのヘルプが欠落していた問題を修正。

- インストーラー追加事項：TotalMix FXをインストールしないオプションを新たに追加。この設定は、ADI-2シリーズのデバイスのみが接続されている場合にTotalMixを起動しなかった従来のドライバーと同等です。

V 1.0 (01/08/2025)

- インストーラーの修正：ASIO対応DAWから設定ダイアログを再び開けるように修正。

- インストーラーの修正：ドライバー・インストールがユーザーアカウントでも正しく実行されるように修正。

New in TotalMix FX 1.98 x64:

- チャンネル選択時に再生ボタンをクリックするとクラッシュする問題を修正 (DURec)

- CRM最小化された場合（CRMオプションが表示されていない）もチャンネル・ステータスが保持されるように変更。

- HDSP 9632およびHDSPe AIO：ルーティング・ダイアログのチェックマークがすべてのアクティブ・チャンネルに表示されるように修正。

- HDSP 9632およびHDSPe AIO：CRM (none) でヘッドフォンをオフにしても、CRMから削除されなかったのを修正。


----------------------

V 0.9849 (11/15/2024)

- Microsoftの最新ツールとガイドラインを使用してコンパイルされた64ビット・ドライバーです。 

- インストーラーを再設計し、インストールおよびアンインストールを完全に管理。

- Intel x64およびArmをサポート(ASIOネイティブおよびArm64EC対応)。

- TotalMix 1.97(2)を含みます。

--------------------------


Copyright RME 09/2025
All rights reserved. Windows 10/11 are trademarks of Microsoft Corporation. ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH. ADAT is a trademark of the Alesis Corp. Arm is a registered trademark of Arm Limited.