RME Intelligent Audio Solutions

MADIface XT / XT II, MADIface USB, MADIface Pro, OctaMic XTC, ADI-2 Pro / AE / FS / DAC, ADI-2/4 Pro SE, Digiface USB / AVB / Dante / Ravenna / AES, UFX II, UFX III, UFX+, USB.IO

Flash Update Tool für Windows 7/8/10/11


Dieses Flash Update Tool aktualisiert die interne Firmware auf die folgenden Versionen:

MADIface XT: USB 3/2 191, PCIe 56, DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 323, DSP 61, CC 17

MADIface USB (Hw. Rev. 6): 25
MADIface USB (Hw. Rev. 7): 102

Digiface USB (Hw. Rev. X): 18
Digiface USB (Hw. Rev. G): 35

OctaMic XTC: USB 47, DSP 26

MADIface Pro: 73

Fireface UFX II (Hw. Rev. A): USB 26 DSP 29 CC 15
Fireface UFX II (Hw. Rev. E): USB 115 DSP 29 CC 112
Fireface UFX II (Hw. Rev. 7): USB 206 DSP 29 CC 208

Fireface UFX III: USB 21 DSP 24 CC 47

ADI-2 Pro Serie (Hw Rev 6): FPGA 267, DSP 128
ADI-2 Pro Serie (Hw Rev 7): FPGA 412, DSP 128

ADI-2 DAC: FPGA 81, DSP 62

ADI-2/4 Pro SE, (Hw Rev 6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE, (Hw Rev 7): FPGA 210, DSP 40

Fireface UFX+ (Hw. Rev. A): USB 55 DSP 61 Thunderbolt 112
Fireface UFX+ (Hw. Rev. E): USB 72 DSP 61 Thunderbolt 167

Digiface AVB: 268

Digiface Dante: 68

Digiface Ravenna: 55

Digiface AES: FPGA 47, MCU 17, CC 11

USB.IO (DirectOut Modul): USB 10, CC 14


News

06.06.2025: Update MADIface XT II auf DSP 61: Im CC Mode mit TotalMix wird automatisch Aux First aktiviert. Update Digiface Ravenna auf CC 2: Unterstützt den Class Compliant Mode, und kann mit DK-Treiber 4.27 oder höher in diesem benutzt werden (dito USB.IO). Update USB.IO auf CC 14: Externe Sampleratesteuerung nachgeführt.

23.05.2025: Update Digiface Dante auf USB 68: Optimierung für gleichzeitigen Betrieb von Audio, MIDI und Class Compliant Netzwerk. Update USB.IO auf USB 10 CC 13: Optimierung für gleichzeitigen Betrieb von CC Audio und CC MIDI.

09.05.2025: Update MADIface XT II auf USB 323 CC 17, UFX III USB 21 CC 47. Optimierung für gleichzeitigen Betrieb von CC Audio, TotalMix Level Meter und CC MIDI.

28.04.2025 MADIface XT II auf CC 16: Gleichzeitige Nutzung von Audio und MIDI konnte zu Aussetzern führen. USB I/O auf 9 CC 12: Interne Timing-Optimierung, Class Compliant MIDI hinzugefügt.

04.04.2025: Update Digiface Dante auf 64: Der interne Netzwerkport wurde auf Class Compliant umgestellt - netifc ist auf dem Mac nicht mehr erforderlich. Unter Windows ist Netzwerktreiber 0.9890 und höher kompatibel zu dieser Firmware.


27.02.2025: Update MADIface XT II auf CC 15, UFX III auf CC 46: der CC Audio-Modus unterstützt nun den macOS DriverKit-Treiber 4.20 und höher. XT II CC: 96 kHz 22-Kanal Modus funktionierte nicht. UFX+ DSP 61, UFX II DSP 29, UFX III DSP 24: bei nicht erkanntem TotalMix bleiben die Einstellungen am Gerät und die Funktionalität der ARC USB auch bei USB-Anschluß erhalten.


03.02.2025: Update MADIface XT II auf DSP 60. Fix: Mono Dynamics störte Reverb Taps, mehr als 72 Kanal-EQs störten Room EQ. 

29.01.2025: Update MADIface XT II auf 322, Digiface AVB auf 263, Digiface Dante auf 60: unterstützt Erkennung vertauschter USB3 Datenleitungen. Zusätzlich Digiface Dante: erhöhte Kompatibilität zu Brooklyn III Modulen (Knackser/Verzerrung mit Dante Firmware 4.2.9.4).

13.12.2024: Update MADIface XT II DSP 59: AutoSet (mic gain control) funktionierte nicht wie erwartet.

29.11.2024: Update MADIface XT II DSP 58: Im CC-Mode werden Setups auch mit USB-Verbindung vollständig geladen.

2.09.2024: Update USB.IO auf 6/4 - Serienstand bei Veröffentlichung.

11.07.2024: Update UFX+ DSP 60, UFX II DSP 28, UFX III DSP 23, MADIface XT II DSP 57: Die Funktion Mute Enable (Master Mute) funktionierte nicht als Remap Key. Nur MADIface XT II: Die Taste MIX behielt nicht den zugewiesenen Remap-Befehl. MADIface XT II FPGA 321: Interface Mode USB 2 und USB 3 waren vertauscht. DF AVB 261: verbesserte Stream Synchronisation.

05.07.2024: Update ADI-2/4 Pro auf FPGA 73/210. DoP Erkennung der DAC-Chips abgeschaltet.

25.06.2024: Update UFX III auf DSP 22, UFX II auf DSP 27 und UFX+ auf DSP 59: Stand-alone Mode überarbeitet. Im Stand-alone Mode mit Sync zu externer Clock folgt das Gerät nun der Samplefrequenz der anliegenden Clock-Quelle (Word, SPDIF, AES) auch in den Double und Quad Speed Bereich. Für ADAT und MADI In erfolgt eine Umschaltung von Single zu Double Speed wenn das ADAT-Eingangssignal die passende Kennung enthält (alle Geräte von RME geben diese am ADAT-Ausgang aus), oder wenn das MADI-Eingangssignal den 96k Frame nutzt. Bei ADAT und MADI erfolgt jedoch keine Umschaltung in Quad Speed, und auch keine zurück zu Single Speed (wegen SMUX undefiniertem Zustand).


12.06.2024: Update MADIface USB Hw. Rev. 7 auf 102: Signalqualität am MADI-Ausgang verbessert. Firmware des USB.IO (Modul für DirectOut Prodigy und Maven) hinzugefügt. Firmware des MADIface XT II hinzugefügt.

03.05.2024: Update DF Dante auf DSP 57: Geräte mit Brooklyn III luden im Standalone Betrieb das TotalMix Default-Routing nicht zuverlässig.

29.04.2024: Update UFX II auf DSP 26, UFX III auf DSP 21, UFX+ auf DSP 58: PEQ mit Q 0.4 und F 20 kHz führte bei Single Speed zum Tonausfall. Multiple RoomEQ Delays und Reverb aktiv konnten bei Quad Speed zum Ausfall des FX-Signals führen. Filterberechnung Lowpass / Highpass für niedrige Q-Werte optimiert. Digiface AVB auf 260: Verbessertes Phase-Lock auf CRF Streams. Ein CRF Stream konnte bisher nur der letzte Stream sein, nun kann er auch der erste Stream sein. Verhalten bei Grandmaster-Wechsel verbessert.


28.03.2024: Update ADI-2 Pro auf DSP 128, 2/4 Pro auf 40: Bildschirm Analog Input zeigte Loopback erst nach Grafik-Refresh. DAC auf DSP 62: seit v56 steuerte ‘Load with EQ‘ die Funktion B/T nicht mehr. UFX II auf DSP 24, UFX III auf DSP 19, UFX+ auf DSP 56: VolCal höher als 0 dB verhinderte Mute per Kanalfader. Digiface AVB auf 258: Fix Wordclock PLL-Problem bei bestimmter Phasenlage. Fix Timestamp 0x555555d5 verursachte einen Aussetzer.

23.03.2024: Update Digiface AVB auf 256: Fehler im BMCA behoben (Grandmaster Clock Aushandlung). 

9.03.2024: Update ADI-2 Pro auf DSP 127: Beseitigt eine 5 dB Abweichung der App mit Ph 1/2 Volume in diversen Situationen.

1.03.2024: Update UFX+ (E) und UFX II (E):  Gain von Mic 9 und 10 wurde ab +64 dB auch auf Mic 11 und 12 aktiv. ADI-2 DAC/Pro und 2/4 Pro SE: Erweiterte Unterstützung für die ADI-2 Remote 2.0. ADI-2 Pro und 2/4 Pro SE: In Quad Speed wird der eine mögliche Stereo-PEQ dem aktiven Kanal dynamisch zugeordnet. Im Modus Dig Thru wird ADAT durchgeschleift. ADI-2 DAC AKM: Im Modus DSD Direct verändert der Volume-Encoder nicht mehr im Hintergrund das PCM-Volume.


08.01.2024: Update UFX+, UFX II, UFX III und UCX II mit Room EQ und Crossfeed. Erfordert TotalMix FX v1.93 oder höher. Unabhängige Nutzung von AES, ADAT1 und ADAT2 als 3-fach AES/SPDIF I/O für UFX II und UFX+. Erfordert neueste Treiber.

14.10.2023: Update ADI-Serie FPGA: Verbesserte CC-Kompatibilität des MIDI-Ports.

26.09.2023: Update ADI-2/4 Pro SE DSP 36: Source Option USB1/2 und 3/4 verschwand aus dem Menü. Alle ADI-2 DSP Versionen: weitere Optimierungen zur Nutzung der ADI-2 Remote.

21.09.2023: Update ADI-2 Pro DSP 121: Fixt ein Problem beim Laden des PEQ von Ausgang PH1/2. ADI-2/4 Pro SE: FPGA Version 206 in 208 umbenannt, da Geräte bereits mit V207 ausgeliefert wurden.

14.09.2023: Update aller ADI-2 Pro, ADI-2 DAC und ADI-2/4 Pro SE für die ADI-2 Remote 1.3.

17.07.2023: ADI-2 DAC 80/55: EQ On/Off führt nicht mehr zu einem Wechsel des Presets zu Temp. 

11.07.2023: ADI-2 DAC 80/54: Ergänzt MIDI-Port und unterstützt die ADI-2 Remote.

26.05.2023: UFX II 203/205: Ripple-Filter für ADC hinzugefügt. UFX III: CC 44 verhindert ein Hängen der Kommunikation mit iPad unter USB 2. Digiface AVB 255: Das PTO im AAF Format ist um 6 Sample geringer. PLL reagiert etwas schneller. Änderung aus der M-Serie zur Vermeidung von Übertragungsfehlern übernommen.


31.03.2023: UFX III 20/7/43: Variabler Gain der Eingangskanäle 5-8 war falsch zugeordnet. Menü Display: Name AES In wie im Settingsdialog. ADI-2/4 Pro 70/32: Mit gestecktem Phones 1/2 wurden manchmal einige Displayausgaben unterdrückt. Option Load B/T with Preset ist nun permanent. Crossfeed funktionierte nicht auf Line Out 1/2. Center Balance per Encoder 2 funktionierte nicht bei Phones 1/2 und Phones 3/4. ADI-2 Pro 265/117: Mit gestecktem Phones 1/2 wurden manchmal einige Displayausgaben unterdrückt. Option Load B/T with Preset ist nun permanent. Im Direct DSD Mode beeinflusste der VOLUME Encoder das PCM Volume.

23.03.2023: Digiface AES MCU 17 und CC11: Bugfix CC Mode funktionierte nicht. MIDI Input funktionierte eventuell nicht zuverlässig. Digiface USB (Hw. Rev. G) 35: Interne Änderungen für Produktion. Fireface UFX II (Hw. Rev. 7): USB 202 CC 204. USB und Class Compliant Mode verbessert. Fireface UFX III: USB 19 DSP 6 CC 42: Optimierter USB 3 Class Compliant Mode. 3-fach AES/SPDIF Receiver//Transmitter hinzugefügt. SteadyClock FS vollständig implementiert.


20.02.2023: Update ADI-2/4 Pro von DSP 29 auf DSP 31. Fehlerbehebung DAC Mode: In bestimmten Situationen wurde fest auf den der SPDIF-Eingang umgeschaltet. Toggle Phones/Line: Diverse Fehler in Zuordnung und Funktion beseitigt. Einige Parameter der Settings von Phones Out 1/2 und 3/4 waren nicht eindeutig zugeordnet. Balanced Mode Pentaconn: Einige falsche Zuordnungen beseitigt. Loopback Anzeige im Status Overview Bildschirm funktionierte mit Out 3/4 nicht. Zuordnung der Volume-abhängigen DC Warnschwelle von Ph 1/2 korrigiert.


13.02.2023: Update ADI-2/4 Pro von DSP 29 auf DSP 30. Fehlerbehebung: Der hintere Klinkenausgang auf 3/4 gestellt wird nicht mehr stummgeschaltet wenn Ph1/2 eingesteckt wird. Fehlerbehebung: Die DC-Erkennung am Line Out 1/2 wirkte sich auf den symmetrischen Phones-Ausgang über Pentaconn (der Ph3/4 ist) aus. Fehlerbehebung: Fernbedienungsbefehle wurden bei aktivem Dual Volume Modus um eins verschoben. Verbessert: Der Dual Volume Modus, der über VOL aktiviert und mit einer anderen Taste verlassen wird, bleibt nun so lange bestehen, bis er auf die gleiche Weise verlassen wird - über das VOL-Menü und das Verlassen des Menüs mit der VOL-Taste. Vorteil: Das Drücken von VOLUME (Toggle-Modus am Gerät) und SEL auf der Fernbedienung deaktiviert den Dual Volume Modus nicht mehr. Stattdessen ist dieser Modus durch mehrfaches Drücken jetzt auch erreichbar.


03.02.2023: Update Digiface AES auf MCU 16: Bei Double und QuadSpeed funktionierte AES Out nicht als TM FX Main Out.

15.12.2022: Update ADI-2/4 Pro von 67/26 auf 70/29. Fehlerbehebung, kritisch: Bei Verwendung von Pentaconn kann das Gerät sich unvorhersehbar und unkontrolliert verhalten (Änderung der Cursorposition, Klicken der Relais). Korrigierte Fehler: Die DA-Filterauswahl von 1/2 wurde gespeichert, aber nie geladen (nur NOS wurde gespeichert). Verbesserte Experteneinstellungen: Die Beschleunigung bei der Einstellung von hohen THD-Kompensationswerten funktioniert jetzt auch im Bereich negativer Werte. Behoben: Der aktuelle Kanal-/Cursorstatus wird jetzt gespeichert und geladen. Beim Einstecken von Pentaconn springt der Cursor von 1/2 auf 3/4, beim zusätzlichen Einstecken von Ph3/4 springt der Cursor nicht mehr auf 1/2. Dark Volume Bildschirm: Beim Starten der DSD-Wiedergabe wurde die Phones 3/4 B/T-Zeile nicht durch DSDxxx ersetzt. Fernbedienung: Nach einem Reset (Werkseinstellung oder Auslieferungszustand) wurde die Option Remap Keys auf Off statt auf On gesetzt. Fernbedienung: Die Mute-Taste auf der Fernbedienung schaltete nicht den aktuellen (mit dem Cursor ausgewählten) Ausgang stumm, sondern immer 3/4. Die Voreinstellung der Filter für AD/DA wurde auf Sharp geändert. Um Verwirrung zu vermeiden, wurden die Optionen im Menü Phones, SETUP - Phones, von Mute v. TRS 3/4 zu Mute v. Ph 3/4 und zu Mute v. Ph 1/2 geändert.

Achtung: nach Aktualisierung der Firmware den ADI-2/4 Pro resetten! Dazu den oberen Encoder (B) und die Taste VOL (nicht VOLUME) gedrückt halten und das Gerät einschalten. Auf dem Display erscheint die Meldung 'Reset Done'.

29.11.2022: Unterstützt neue Hardwareversionen einiger Geräte. Enthält DriverKit-kompatible Firmware einiger Geräte, so dass diese sowohl zu Windows als auch Mac kompatibel sind.

22.08.2022: Hotfix ADI-2 Pro 265/116: seit Version 263 funktionierte der SRC mit AES und SPDIF bei Double und Quad Speed nicht korrekt.

17.06.2022: Dieses FUT enthält nun auch die Firmware für das Fireface UFX+, Digiface AVB und Digiface Dante. Infos zu Updates derselben siehe separate Liesmich.txt.

ADI-2 DAC 78/51, ADI-2 Pro 263/116. Pro/DAC Fix: Korrigierte Anzeige der B/T Einstellung >9.5 dB im Dark Volume Screen. Bugfix Pro: 1 Sample Kanalversatz bei aktivem SRC mit einem ADAT Eingangssignal.


19.05.2022: ADI-2 DAC 78/50, ADI-2 Pro 262/115. Bugfix: Ein Presetname nur aus Leerstellen führte zum Einfrieren des Gerätes. AutoRef DSD funktionierte bei Geräten mit AK4490 nicht korrekt. Nur Pro: ADC im DSD Mode verursachte eine fälschliche DC Warnung am DAC. AutoStandby berücksichtigt nun auch die analogen Eingänge.

11.04.2022: ADI-2 DAC 78/49, ADI-2 Pro 262/113. Option Do not load Volume arbeitete nicht immer wie erwartet. Das Laden des Factory Setup berücksichtigt nun die Einstellung dieser Option. B/T kann nun im PEQ und als B/T mit +/-12 dB genutzt werden. Remote Locked erlaubt nun die Nutzung der Volume-Tasten auf der Fernbedienung. Nur Pro: Im Dual EQ Mode fehlte ein Grafik-Refresh des Bode Plot. Im Dual Phones Mode mit AutoRef aktiv konnte das Einstecken eines Klinkensteckers in Phones 1/2 zu einem falschen dBr Wert führen.

UFX II 23/11/14, ESS 111/107/14: TB: Anpassung für DriverKit (Mac). Verbesserte USB Hub Kompatibilität (z.B. Mac Studio Display). ESS DAC: Kontrolle niedriger Pegel optimiert.

19.01.2022: ADI-2 DAC 78/48, ADI-2 Pro 262/112. B/T werden im EQ als Bänder BB und BT einstellbar wenn ‚Load B/T with Preset‘ aktiv ist. Mehr Optionen für Auto Standby. Marker im Horizontal Level Meter. Zuschaltbares Filter um DC und Infraschall an den analogen Ausgängen zu vermeiden. Nur Pro: Bugfix Digitale Eingänge sind wieder über USB zugänglich. Display - Horizontal Meter - Post FX dBu funktioniert nun auch für den analogen Eingang.

23.12.2021 ADI-2 DAC DSP 47, ADI-2 Pro FPGA 259 DSP 111. Horizontal Level Meter Pre FX zeigt wieder OVR an. PEQ Presets: die Anzeige (lin) nach Reset mit Clear wird auch ausgeblendet wenn man nur High/Low Pass aktiviert. Setups: die Anzeige 'Invalid!' wurde beim Laden eines leeren Setups durch 'Empty' ersetzt. Neuer Bildschirm für Balance zur besseren Lesbarkeit aus der Ferne; Stop-Zeit auf <C> wurde verdoppelt. Display Mode Dark zeigt inaktive Settings deutlicher. Encoder Filter: Neue Methode zur Vermeidung von Springen und Rückwärtslaufen mit korrodierten Kontakten. Digital DC Protection hinzugefügt, detektiert potentiell gefährlichen DC im digitalen Quellsignal. Analog Output Level Meter zeigen wahlweise Pegel in dBu. Aktuelle B/T Einstellungen werden nun immer im PEQ Preset mit gespeichert. Nach Aktivierung von 'Load B/T with Preset' auch automatisch geladen. Die neue Option 'Swap with Preset x' bietet eine komfortable Änderung der Preset Reihenfolge. Auswahl der PEQ Presets per Fernbedienung und Tasten am Gerät per Remap Keys. Zusätzliche Farben für den Analyzer, Monochrome (Schwarz/Weiss), Orange und Rot. Die Option Lock UI im Menü SETUP - Options - Display erlaubt eine Verriegelung der Tasten an Front und Remote. Auto Standby schaltet das Gerät mach 30 Minuten Inaktivität in den Standby Mode. 'Do not load volume' zum Menü Setups hinzugefügt.

Nur DAC: Loopback Post FX -6 dB hinzugefügt. Loopback to USB beinhaltet nun auch Polarity.

Nur Pro: Horizontal Level Meter Analog Input, Post FX Arbeitsweise geändert. New option Toggle Ph/Line Plugged. Neue Option Toggle Ph/Line - Line/Digital. Digital Out wird im Balanced Phones mode nicht länger gemutet.  Vollständige Loopback Analog Out to USB Implementierung. Permanente Dual Volume Screen Option. AutoRef Anzeige im Dual Phones Mode für Ph1/2 geändert. AES/SPDIF wird vor dem Abschalten des Gerätes gemuted. Mute-Zeit für die Synchronisation der DAC Filter verkürzt. ADC DC Filter Selektion hinzugefügt. Reset-Anzeige nach Neustart hinzugefügt. Eingangs-Referenzpegel sind nun durch externe Software steuerbar.


29.11.2021 UFX II CC 10: Bugfix Loopback funktionierte nicht im Class Compliant Mode. Frequenzregelung im CC Mode optimiert.

07.09.2021 Digiface USB: Phones Out optimiert für Geräte mit neuer Platine (Geräte mit V14 brauchen nicht aktualisiert zu werden).

27.07.2021 ADI-2 DAC: FPGA 66, DSP 41: Erstes Update für die Geräte mit ESS-Chip: Option Varipitch entfernt da nicht mehr benötigt. Alle ADI-2 DAC: Neue Option Loopback to USB, siehe aktualisiertes Handbuch. CC-Mode: Bei Sample Rate Mismatch werden USB-Aufnahmedaten gemutet, die USB-Samplefrequenz im Bildschirm Status Overview rot angezeigt.

29.06.2021 ADI-2 Pro v254: Im Modus Balanced Phones konnte das Umschalten der DA-Filter über NOS zu einem Sub-Sample Delay zwischen linken und rechtem Kopfhörerausgang führen. V254 enthält spezielle Re-Sync Routinen und eine 0,4 Sekunden Mute-Pause bei jedem Umschalten.

14.04.2021 UFX II 22/14/8. Mute hinzugefügt, welches beim Wechsel Single/Double/Quad Speed und aktivem Eingangsmonitoring ein Knacksgeräusch unterdrückt. DURec: verbesserte Erkennung angeschlossener USB-Geräte mit korrigierter Fehlerausgabe bei nicht nutzbaren Geräten. RF-64 Dateien kleiner als 2 GB können nun abgespielt werden. Allgemein: Verbesserte Display-Umschaltung bei Änderung der Volumes am Host. Etwas geringere Beschleunigung der Encoder für bessere Bedienung. Gleichstellung der Level Meter Anzeige der Phones-Pegel bei Mono-Einstellung (High/Low).

26.03.2021 ADI-2 DAC DSP 35, ADI-2 Pro FPGA 250 DSP 102. Alle Pro: verbesserte Performance des SRC, Headroom auf +3 dB verringert. Neue Option 'SRC Gain dig' zum Erhalt des digitalen Headrooms bei USB Aufnahme und digitalem Durchschleifen. Pro und DAC mit MRC: Overanzeige in den Levelmetern berücksichtigt nun den tatsächlichen Headroom (+2,5 dB Line/IEM, +1 dB Phones). Alle DAC: Beim Laden eines Setup wird die aktuelle Samplefrequenz nicht verändert.

17.03.2021 Digiface USB: v17 unterstützt neue PCBs. Geräte mit V14 brauchen nicht aktualisiert zu werden. ADI-2 DAC FGA 35, ADI-2 Pro FPGA 249: Verbesserte SteadyClock, Filter und Phasenregelung. SteadyClock’s Jitterfilter arbeitet nun mit einer Grenzfrequenz von bis zu 1 Hz statt circa 200 Hz, und reduziert dadurch auch sehr niederfrequenten Eingangsjitter effizient.

17.09.2020 ADI-2 Pro auf 238/98, ADI-2 DAC auf 34/34 aktualisiert. Einschaltstromspitze reduziert.

22.04.2020 MADIface Pro V 73: Knacksgeräusche beim Umschalten des EQ und LC beseitigt.

13.03.2020 Digiface USB auf 14, UFX II auf 20 aktualisiert. Digiface USB: SPDIF Channel Status inkorrekt bei Double und Quad Speed. UFX II: Fix für MIDI SysEx Empfang, der aber nur macOS betrifft. Hinweis: Pro 98 und DAC 34 enthalten keine Änderungen, ein Update von 97/33 ist nicht notwendig.

14.10.2019 ADI-2 Pro auf 213/97, ADI-2 DAC auf 27/33 aktualisiert. AutoDark wird durch Drehung der Encoder wieder unterbrochen. Nur DAC: doppeltes Drücken einer Eingangstaste auf der Remote aktiviert Source Auto.

23.09.2019 ADI-2 Pro auf 213/96, ADI-2 DAC auf 27/32 aktualisiert. Allgemeine Änderung: Das Ein- und Ausschalten des EQs veränderte die Funktion von EQ-Band 5. Der ADAT-Eingang konnte die De-emphasis für die analogen Ausgänge aktivieren. Neue Pre-Mute-Funktion für PCM (Klickunterdrückung bei Abtastratenänderungen). ADI-2 Pro: Option M/S-Processing zum Menü Analog Input Settings hinzugefügt. DIM hinzugefügt (Settings Menü und Remap Keys). Interne Mute-Steuerung korrigiert (defekt seit v193). Nach dem Aus- und Einschalten wurde der DualVolume Modus wieder aktiviert, aber die einzelnen Lautstärkeeinstellungen gingen verloren. Phones Out 3/4, Settings, Source: Auswahl USB 3/4 im Stereo-Modus entfernt. Hardware/Diagnosis umbenannt in SPDIF/Remap Keys. Device Mode umbenannt in Device Mode/DSD. Phones <==> Line umbenannt in Ph/Line, um überall den gleichen Namen zu verwenden. Das 32-Bit-Clipping-Modul für die Analogausgänge wurde korrigiert (defekt seit v193). Beim Wechsel von 16x DSD zu 8x DSD gab es mehrfache Resets (kein hörbares Problem). ADI-2 DAC: Die interne Mute-Steuerung wurde optimiert. Dim funktionierte nicht wie erwartet am Line Out, wenn AutoRef aktiv war. Fernbedienung: Der Befehl Mono funktionierte nicht. Der Befehl VOL wird nun vollständig unterstützt (Kurzer Tastendruck für Mute). Die Anzeige konnte flackern wenn verschiedene Befehle in einer schnellen Reihenfolge aufgerufen wurden. Remapping und Remote: DA Filter zeigte die erwartete Meldung, schaltete aber Crossfeed um. Verkürzter DarkScreen Timeout bei Auslösung durch Fernbedienung. Hardware/Diagnosis in Remap Keys/Diagnosis, Device Mode in Phones/DSD umbenannt.


01.07.2019 ADI-2 DAC aktualisiert auf 26/30. Unterstützt offiziell Fernbedienungen von Drittanbietern. Behebt ein Anzeigeproblem bei der Verwendung von Balance und Bass/Höhen über Infrarot-Fernbedienung. Fix: Emphasis Warnung in State Overview passte nicht in den Bildschirm. Verbessert: Warnmeldungen Emphasis und Non-Audio neu korreliert auf optische oder koaxiale Eingänge.


26.06.2019 ADI-2 Pro auf 193/94, ADI-2 DAC auf 26/29 aktualisiert. Allgemeine Änderung: Das Entfernen von Phones unterbricht nun auch den AutoDark Modus. ADI-2 DAC: Das aktuell geladene EQ-Preset bleibt nach einem Neustart gültig (falls es nicht geändert wurde). Um die Erkennung von ON- und OFF-Meldungen zu erleichtern, sind die ON-Anzeigen jetzt hellgrün, OFF hellgrau und ON und OFF groß geschrieben. Standby-Taste kann wieder benutzt werden um den AutoDark-Modus zu unterbrechen. 'DIM' wurde in 'Dim' geändert. ADI-2 Pro: Neue Meter-Optionen Pre-FX, Post-FX und Dual funktionieren nun wie erwartet an den analogen Eingängen im Global Level Meter. Laden eines Setups mit dem Basisc Mode AD/DA und als Quelle gewähltem Analogeingang erforderte es das Setup zweimal hintereinander zu laden um den Analogeingang zu aktivieren. Neue Remap Keys Optionen Polarität, Crossfeed 1-5 und alle DA-Filter funktionierten nicht. Amber zeigte im DSD-Modus nicht die beabsichtigte Farbänderung an. Eine bestimmte Einstellung in Kombination mit Dual Linked Volume (Dual Phones On) führte nach einem Neustart zu einem ungültigen Balance-Wert von L850.


07.06.2019 ADI-2 Pro auf 193/93, ADI-2 DAC auf 26/28 aktualisiert. Allgemeine Änderungen: Das Verhalten von AutoDark wurde verbessert. Der Dark-Modus wird nun unterbrochen wenn ein Kopfhörer eingesteckt wird, beim Drücken des Volume-Knopfs und wenn Warnmeldungen anzuzeigen sind. Ein schnelles Drehen des Encoders zum Ändern des aktuellen Kanals im I/O-Menü führte zu ungültigem Bildschirminhalt. Reduzierte Encoderbeschleunigung in verschiedenen Modi (Frequenz, Q....) zur einfacheren Einstellung. Das Kopieren leerer PEQ-Presets über gespeicherte führt nun zu einem Reset des gespeicherten Presets, das dann mit 'lin' als 'linear' markiert wird. Zusätzlich wurde das EQ Preset 21, Clear, als festes lineares Preset hinzugefügt, zum Vergleich und um andere zurückzusetzen, indem es auf diese kopiert wird. Level Meter Farbe 'Amber' hinzugefügt (Setup - Options - Display - Meter Color). Option hinzugefügt, um die Quelle für die horizontale Pegelanzeige zwischen Pre-FX, Post-FX oder Dual auszuwählen. Der aktive Mono-Modus wird nun in der unteren Taskleiste angezeigt. Crossfeed 1-5 und alle DA-Filter zu den Remap Keys hinzugefügt (Setup - Options - Hardware/Diagnosis). 

Änderungen nur für ADI-2 DAC: Bugfix: seit V24 deaktivierte eine Änderung des VOL weder DIM noch Mute. DIM ist nun eine vollständig unterstützte Funktion, daher im I/O-Menü verfügbar, und wird vom Gerät über Power-Off und -on hinweg gespeichert. Neuer Details Top Screen. Diese Version des Dark Volume Screens listet alle aktiven DSP-Funktionen auf, einschließlich des aktuell geladenen PEQ Preset-Namens. Neue Option Mute Line - Toggle Plugged (Setup - Options - Device Mode). Nach dem Einstecken von Phones und IEM wechselt das Umschalten durch langes Drücken des Lautstärkeknopfes nun zwischen Line (hinten) zu Phones, zu IEM, zurück zu Line (hinten) und so weiter. Ein kurzer Druck auf den Volume-Knopf schaltet die Ausgänge stumm. 

Änderungen nur für die ADI-2 Pro Serie: DA-Pfad für die korrekte Wiedergabe von Low-Pegel-Signalen korrigiert (LSB-Offset, wie von KSTR entdeckt). Show Vol Screen Off funktionierte nicht im Dual Phones Modus. Verbessertes Verhalten wenn sich ein Kanal im OFF-Modus befindet. Verbessertes Verhalten wenn sich die Zustände der Phones im ausgeschalteten Zustand ändern. Das Verhalten des Markers bei der Kanalauswahl wurde in bestimmten Fällen verbessert.


21.02.2019 Aktualisiert USB des UFX II auf 19. Beseitigt zwei Probleme beim Gerätestart: verzögertes Auslesen der Seriennummer und zu spätes Aktivieren des CC-Modus.


13.02.2019 Aktualisiert USB des MADIface XT auf 191, des MADIface USB auf 25. Das Update beseitigt ein Kompatibilitätsproblem (Aufnahmestart) mit Asmedia USB Controllern.



Wie funktioniert's:

Starten Sie das Programm fut.exe. Das Flash Update Tool zeigt zunächst die aktuelle Version der Firmware, und ob diese aktualisiert werden sollte. Wenn ja, dann einfach den Knopf 'Update' drücken. Ein Balken zeigt den Fortgang des Updates und das Ende des Flash-Vorganges an (Verify Ok).

Wenn mehr als ein Gerät im System installiert ist, können weitere Geräte nach einem Klick auf den nächsten Kartenreiter programmiert werden, einfach indem der Vorgang wiederholt wird.

Nach dem Update muss das Gerät resettet werden. Dies geschieht durch kurzes Ausschalten. Ein Neustart des Rechners ist nicht erforderlich.

Sollte das Flashen fehlschlagen, wird ab dem nächsten Neustart das im Gerät befindliche Not-BIOS benutzt. Das Gerät bleibt also funktionsfähig. Das Flashen sollte dann erneut versucht werden.



Copyright RME 05/2025

Alle Rechte vorbehalten. Windows 7/8/10/11 ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation. MADIface, Fireface, Digiface, ADI-2 und OctaMic sind Warenzeichen von RME Deutschland.
