RME Intelligent Audio Solutions

MADIface XT / XT II, MADIface USB, MADIface Pro, OctaMic XTC, ADI-2 Pro / AE / FS / DAC, ADI-2/4 Pro SE, Digiface USB / AVB / Dante / Ravenna, UFX II, UFX III, UFX+

USBファームウェア・アップデート・ツール Windows 7/8/10/11


本アップデート・ツールは内部ファームウェアを以下のバージョンに更新します：

MADIface XT: USB 3/2 191, PCIe 56, DSP 42
MADIface XT II: USB 3/2 323, DSP 61, CC 17

MADIface USB (Hw. Rev. 6): 25
MADIface USB (Hw. Rev. 7): 102

Digiface USB (Hw. Rev. X): 18
Digiface USB (Hw. Rev. G): 35

OctaMic XTC: USB 47, DSP 26

MADIface Pro: 73

Fireface UFX II (Hw. Rev. A): USB 26 DSP 29 CC 15
Fireface UFX II (Hw. Rev. E): USB 115 DSP 29 CC 112
Fireface UFX II (Hw. Rev. 7): USB 206 DSP 29 CC 208

Fireface UFX III: USB 210 DSP 24 CC 47

ADI-2 Pro series (Hw Rev 6): FPGA 267, DSP 128
ADI-2 Pro series (Hw Rev 7): FPGA 412, DSP 128

ADI-2 DAC: FPGA 81, DSP 62

ADI-2/4 Pro SE, (Hw Rev 6): FPGA 73, DSP 40
ADI-2/4 Pro SE, (Hw Rev 7): FPGA 210, DSP 40

Fireface UFX+ (Hw. Rev. A): USB 55 DSP 60 Thunderbolt 112
Fireface UFX+ (Hw. Rev. E): USB 72 DSP 60 Thunderbolt 167

Digiface AVB: 268

Digiface Dante: 68

Digiface Ravenna: 55

Digiface AES: FPGA 47, MCU 17, CC11

更新履歴
---------------
06/06/2025: 
MADIface XT IIをDSP 61に更新：CCモードでTotalMixを使用する場合、Aux Firstが自動的に有効になります。

05/23/2025: 
Digiface DanteをUSB 68に更新：オーディオ、MIDI、およびClass Compliantネットワークの同時使用のための最適化。

05/09/2025: 
MADIface XT IIをUSB 323 CC 17、UFX IIIをUSB 21 CC 47に更新。CCオーディオ、TotalMixレベルメーター、CC MIDIの同時使用のための最適化を実施。

04/28/2026: 
MADIface XT II を CC 16 に更新: オーディオと MIDI の同時使用によりドロップアウトが発生する可能性があります。

04/04/2026: 
Digiface Danteを64に更新：内部ネットワークポートがClass Compliantに変更されました。Macではnetifcが不要になりました。Windowsではネットワークドライバー0.9890以降がこのファームウェアと互換性があります。

02/27/2025:
MADIface XT IIをCC 15、UFX IIIをCC 46に更新：CCモードが、DriverKitドライバー4.20以降に対応。
XT II CC：96 kHzで22チャンネル・モードが動作しなかったのを修正。
UFX+ DSP 61、UFX II DSP 29、UFX III DSP 24：TotalMixを認識しない場合（スタンドアローン・モード）に、USBで接続していてもデバイスの設定やARC USBの機能はそのまま使用できるようになりました。

02/03/2025:
MADIface XT IIをDSP 60に更新：モノラルのダイナミクスがリバーブのタップに影響する問題と72チャンネル以上のEQがRoom EQに影響する問題を修正。

01/29/2025:
MADIface XT IIをv322、Digiface AVBをv263、Digiface Danteをv60に更新：USB3のデータラインのスワップ検出機能をサポート。
Digiface Dante：Brooklyn IIIモジュールとの互換性を向上（Danteファームウェア4.2.9.4でのノイズや歪みの問題を改善）。

12/14/2024: 
MADIface XT IIをDSP 59に更新：AutoSet (マイク・ゲイン・コントロール）が期待通りの動作をしなかったのを修正。

11/29/2024: 
MADIface XT IIをDSP 58に更新：CCモード時にUSB接続されている場合でもセットアップが完全にロードされるよう修正。

07/11/2024:
UFX+をDSP 60、UFX IIをDSP 28、UFX IIIをDSP 23、MADIface XT IIをDSP 57に更新：
- Mute Enable機能（マスター・ミュート）がリマップ・キーとして機能しなかったのを修正。
- MADIface XT IIのみ：キー・ミックスが割り当てられたリマップ・コマンドを記憶していなかったのを修正。 
- MADIface XT II FPGA 321：インターフェイス・モードのUSB 2およびUSB 3が入れ替わっていたのを修正。
- DF AVB 21：ストリーム・シンクを改善。

07/05/2024: 
ADI-2/4 Pro SEをFPGA 73/210に更新：DACチップのDoP検出を無効に変更。

06/25/2024: 
UFX IIIをDSP 22に、UFX IIをDSP 27に更新：スタンドアローン・モードを改訂。外部クロックに同期したスタンドアローン・モードでは、デバイスは適用されたクロック・ソース（ワード、SPDIF、AES）のサンプル・レートをダブル/クアッド・スピードの範囲で追従するようになりました。
ADATおよびMADI入力では、入力信号にマッチング・ステータスが含まれている場合（RMEの全ユニットはADAT出力に備えています）、または、MADI入力信号が96kフレームを使用している場合に、シングルからダブル・スピードに切り替わります。しかしながら、ADATおよびMADIの場合、クアッド・スピードへの切り替えやシングル・スピードへの戻りは行われません（SMUXが未定義状態のため）。


06/12/2024: 
MADIface USB(Rev.7)を102に更新：MADI出力の信号品質の改善。

05/03/2024: 
Digiface DanteのDSPをv57に更新：Brooklyn IIIを搭載したデバイスでスタンドアロンモード時にTotalMixのデフォルトのルーティングをロードしなかったのを修正。

04/29/2024: 
UFX IIのDSPをv26、UFX IIIのDSPをv21、UFX+のDSPをv58に更新：
- PEQでQ値0.4、F値20 kHzの設定の場合に、シングル・スピードで音切れを起こすことがあったのを修正。
- 複数のRoomEQのディレイとリバーブをクアッド・スピード時に有効にすると、FX信号が失われることがあったのを修正。
- 低いQ値でのローパス/ハイパスのフィルター処理を最適化。

Digiface AVBをv260に更新：
- CRFストリームのPLLを改善。
- 以前のCRFは最後のストリームでしか適用されませんでしたが、現在は最初のストリームでも可能になりました。
- グランドマスター・クロック変更時の動作を改善。

03/28/2024: 
ADI-2 ProのDSPをv128に、ADI-2/4 Pro SEのDSPをv40に更新：トップ画面の更新後のみに、アナログ入力画面でループバックが表示されていたのを修正。

ADI-2 DAC FSのDSPをv62に更新：Load with EQがB/T機能を制御していたのを修正。

UFX IIのDSPをv24に、UFX IIIのDSPをv19、UFX+のDSPをv56に更新：RoomEQのVolCalが0 dBより高い設定値の場合に、チャンネル・フェーダーでのミュートができなかったのを修正。

Digiface AVBをv258に更新：特定の位相のワードクロックPLLの問題を修正。タイムスタンプ0x555555d5がドロップ・アウトの原因となっていたのを修正。

03/23/2024: 
Digiface AVBをv256に更新：BMCA(グランドマスター・クロック処理)を修正。

03/09/2024: 
ADI-2 ProシリーズをDSP 127に更新：様々な状況下でADI-2 Remoteアプリ内のPh1/2のボリュームが5 dBずれるバグを修正。

03/01/2024: 
Fireface UFX+(E)およびUFX II(E)を更新：Mic 9/10のGain値が+64 dBを超えた際にMic 11/12に影響を与えていたのを修正。

ADI-2 DAC/Proシリーズ、ADI-2/4 Pro SE：ADI-2 Remoteのサポートを拡張。
 
ADI-2 Proシリーズ、ADI-2/4 Pro SE：クアッド・スピード時に一つのステレオPEQがアクティブなチャンネルに動的にアサインされます。Dig ThruモードではADATはループ・スルーされます。

ADI-2 Pro(AKM)：DSD Directモードで、Vol.エンコーダーがバックグランドでPCM時のボリュームを変更しなくなる様に修正。


01/08/2024 
Fireface UFX IIおよびUFX IIIを更新：Room EQとCrossfeed機能を追加。
TotalMix FXバージョン1.93以上が必要です。

Fireface UFX IIのAES/SPDIF I/Oで、AES/ADAT1/ADAT2の3つの独立使用のサポートを追加。
最新のドライバーへアップデートが必要です。

10/14/2023
ADI-2シリーズ FPGAを更新：CC MIDIポートの互換性の向上。

09/26/2023
ADI-2/4 Pro SE DSPを122に更新：ADI-2 Remoteでメニュー内のソース・オプションからUSB1/2および3/4が消えていたのを修正。 

全ADI-2シリーズのDSPを更新：ADI-2 Remoteの使用に関して更に最適化されました。

09/21/2023
ADI-2 Pro DSPを121に更新：
出力PH1/2のPEQをロードする際の問題を修正。

ADI-2/4 Pro SE: FPGAバージョン名称を206から208に変更。

09/14/2023
ADI-2 Proシリーズ、ADI-2 DAC、ADI-2/4 Pro SEをADI-2 Remote 1.3用にアップデートしました。

07/17/2023
ADI-2 DACを80/55に更新：PEQのオン/オフによってPreset Tempが変更するバグを修正。

07/11/2023
ADI-2 DAC 80/54：MIDIポートを追加し、ADI-2 Remoteに対応。

05/26/2023
UFX II 203/205：ADC用のリップル・フィルターを追加。
UFX III：CCバージョン44でiPadとのUSB2接続時に通信が途切れることがあったのを修正。
Digiface AVB 255：AAF形式のPTO（プレゼンテーション・タイム・オフセット）が6サンプル減少し、PLLの反応は少し早くなりました。伝送エラーを防ぐために、Mシリーズからの変更が取り入れられています。

03/31/2023
UFX IIIを20/7/43に更新：
入力チャンネル5〜8の可変ゲインが正しく割り当てられていなかったのを修正。
メニュー表示：AES InをSettingsダイアログと同様に名称変更。

ADI-2/4 Proを70/32に更新：
Phones 1/2接続の際に、一部メッセージが抑制されていたのを修正。
Load B/T with Presetの設定が継続性を持つように修正。
クロスフィードがLine1/2出力で動作しなかったのを修正。
Phones 1/2及び3/4でのエンコーダー2によるセンター・バランス操作が機能していなかったのを修正。

ADI-2 Proを265/117に更新：
Phones 1/2接続の際に、一部メッセージが抑制されていたのを修正。
Load B/T with Presetの設定が継続性を持つように修正。
Direct DSDモード時、VOLUMEノブを操作した際に、PCMボリュームに影響を与えていたのを修正。

03/23/2023
Digiface AESをMCU17/CC11に更新：
CCモードが動作しない場合があったのを修正。
MIDI入力が動作しない場合があったのを修正。

Digiface USB (Hw. Rev. G)を35に更新：
内部的な変更。

Fireface UFX II (Hw. Rev. 7)をUSB202 CC204に更新：
USB及びクラス・コンプライアント・モードを改善。

Fireface UFX IIIをUSB 19 DSP 6 CC 42に更新：
USB 3のクラス・コンプライアント・モードを最適化。
3つのAES/SPDIFレシーバー及びトランスミッターを追加。
SteadyClock FSを完全実装。

02/20/2023
ADI-2/4 ProをDSP 30から31に更新：
DACモードのバグ修正：特定の状況下でSPDIF入力が常に選択されていたのを修正。
Toggle Phones/Line：アサイン及び機能に関するいくつかのエラーを修正。Phones Out1/2と3/4の設定パラメーターが正しくアサインされなかったのを修正。
バランス・モード(4.4mm 5極バランス)：いくつかの間違ったアサインの修正。
States OverviewのLoopback表示がOut 3/4で機能しなかった不具合を修正。
Ph 1/2のボリュームに依存するDC警告のしきい値の割り当てを修正。


02/13/2023
ADI-2/4 ProをDSP 29から30に更新：
Ph 1/2が接続された場合に、Phones 3/4に設定された”rear TRS”がミュートされなくなるバグを修正。
Line Out 1/2のDC検出が、Pentaconn(Ph3/4)経由のバランス・フォン出力に影響していたのを修正。
デュアル・ボリューム・モード有効時に、リモートコマンドが一つずつずれていた不具合を修正。

改善：デュアル・ボリューム・モードは、VOLボタンで有効にし、別のボタンでデュアル・ボリューム画面を離れた場合、同じ操作（VOLメニュー - VOLボタン）で終了するまで固定されます。この利点は、VOLUMEノブを押して(本体トグルモード)、リモコンのSELを押してもデュアル・ボリューム・モードが無効にならなくなりました。その代わり、複数回押すとそのモードが含まれるようになりました。

02/03/2023
Digiface AESをMCU 16に更新：Double / Quad Speedで、AES出力がTM FXのMain Outとして機能していなかったのを修正。

12/15/2022
ADI-2/4 Proを67/26から70/29に更新：
クリティカル・バグの修正：4.4mm 5極バランス端子(Pentaconn)を使用した場合に、ユニットが予測不可能な動作(カーソル位置の変更、リレーのクリック音)をしていたのを修正。
チャンネル1/2のDAフィルターの選択が保存されるが、NOS以外が読み込まれなかったのを修正。
Expert Settingsの改善：高いTHD補正値を設定する際の処理速度が負の値の領域でも機能するようになりました。

修正：現在のチャンネルおよびカーソルの状態が保存されロードできるようになりました。
4.4mm 5極バランス(Pentaconn)接続した際にカーソルが1/2から3/4へ移動し、更にPh 3/4への接続をした際に1/2にジャンプしないように修正。
Dark Volume画面：DSD再生開始時に、Phones 3/4のB/T値がDSDxxxに切り替わっていなかったのを修正。
リモート：リセット後(工場出荷状態)にオプションのRemapkeysがOnではなくOffに設定されていたのを修正。
リモート: リモートのMuteキーが現在(選択された)の出力をミュートせず、常にPh 3/4をミュートしていたのを修正。
AD/DAフィルターのデフォルトを”Sharp”に変更しました。
Phonesメニュー(SETUP - Phones)で混乱を避けるため、Mute v. TRS 3/4からMute v. Ph 3/4およびMute v. Ph 1/2に変更しました。

注意：アップデート後にユニットをリセットします：電源オフの状態で、エンコーダー1 (B) とVOLボタン(VOLUMEノブではありません) を押した続けて、電源を入れます。 画面に‘Reset Done’を表示されます。

2022/11/29
一部機器の新しいハードウェア・リビジョンに対応。
一部機器ではDriverKit対応ファームウェアが含まれるため、MacとWindows両方に互換性があります。

08/22/2022
ADI-2 Pro 265/116に更新：
バージョン263以降で、ダブル・スピードとクアッド・スピードのSPDIFおよびAESで、SRCが正しく動作しない不具合を修正。

2022/06/17: この Flash Update Toolに、Fireface UFX+、Digiface AVB、Digiface Danteのファームウェアを含むようになりました。これらのアップデートに関する情報は、専用のreadme.txtを参照してください。

ADI-2 DAC 78/51、ADI-2 Pro 263/116に更新：
・Pro/DAC：ダーク・ボリューム画面でのB/T設定で9.5dBを超える値の表示を修正。
・ADI-2 Proシリーズのみ： SRCがADAT入力信号でアクティブな場合の1サンプルのチャンネル・オフセットを修正。


ADI-2 DAC 78/50、ADI-2 Pro 262/115に更新：
・プリセット名がスペースだけで構成された際にデバイスがフリーズすることがあったのを修正。
・AK4490を搭載したデバイスで、DSDでのAuto Refが正しく動作しなかった不具合を修正。

ADI-2 Proのみ：
・ADCをDSDモードに設定すると、DAC部分で誤ったDC警告が表示されることがあったのを修正。
・Auto Standbyの動作でアナログ入力の信号の確認も含まれました。

04/11/2022: 
ADI-2 DACをv78/49、ADI-2 Proをv262/113に更新：
・Do not load VolumeオプションがFactory Setupロード時に期待通り動作しなかったため、オプションが適用されるように修正（Load Volume）。
・BassとTrebleがB/T、PEQとして最大+/-12 dBに設定できるように変更。
・Lock UIでRemoteに設定時、ボリュームのみ操作できるように変更。

ADI-2 Proシリーズのみ：
・Dual EQモードでボード線図のグラフィックのリフレッシュが正しく動作しなかったのを修正。
・Auto Ref Levelが有効な状態で、Dual PhonesモードでPhones 1/2にTRSジャックを挿入すると誤ったdBr設定が行われる可能性があったのを修正。

UFX IIをAKM 23/11/14, ESS 111/107/14に更新：
・USBハブの互換性を改善（例：Mac Studio Display）
・ESS DACの低レベル制御を最適化。


01/19/2022
ADI-2 DACをv78/48、ADI-2 Proをv262/112に更新：
・Load B/T w. Presetが有効の場合、EQ画面で"BB"、"BT"として調整できるようになりました。
・Auto Standbyの選択オプションを追加。
・水平メーターにマーカーを追加。
・Dig. DC Protectionにアナログ出力のDC成分や低周波を減らすための"Filter"オプションを追加。

ADI-2 Proシリーズのみ：
・デジタル入力にUSB経由で再度アクセスできるよう修正。
・水平メーターのPost FX dBuでアナログ入力のdBuも表示するように改善。

12/23/2021 
ADI-2 DACのDSPをv47、ADI-2 ProのFPGAをv259、DSPをv111に更新：
・水平レベル・メーター（Pre FX）で再度”OVR”表示を追加。
・PEQプリセット：High / Lowパスのみが有効の場合、Clearによるリセット後に（lin）表示が消えるように修正。
・Setups：空のセットアップをロードした際の「Invailed！（無効）」の表示が「empty（空）」に変更されました。
・Volume/Balance：ディスプレイ表示を新しくし、リモコンでのバランス設定が確認しやすくなりました。<C>ポジションの停止時間を2倍に変更。
・Display Mode：Darkに設定している場合に、非アクティブな設定項目をより見やすく修正。
・Encorder Filter：エンコーダー操作の際の、ジャンピング・エラーやディレクション・エラーなどの誤動作を防止するために新方式を追加。
・Dig. DC Protection：デジタル信号で潜在的に有害なDCを検出する機能を追加。
・アナログ出力レベルメーターにdBu表示を追加：SETUP - Options - Display  -Hor. Meter - Post-FX dBuで設定可能。 
・B/T設定の保存機能：BassとTrebleの設定を常にPEQプリセットに保存できます。”Load B/T w. Preset”をONにすることで、設定が自動的に読み込まれます。
・Swap with Preset：プリセットの順序を簡単に変更できる新しいオプションを追加。
・リモコンおよび本体のKeyによるPEQプリセットの選択機能を追加。
・アナライザーの表示色に、Monochrom、Red、Orangeを追加。
・Lock UI：フロント・キーおよびリモコン操作をロックするオプションを追加。SETUP - Options - Display - Lock UIで設定可能。ロックを解除するにはエンコーダー①を長押しします。
・Auto Standby：30分間操作が無いとスタンバイ状態になる” Auto Standby”オプションを追加。
・Setupsに"Do not load Volume"オプションを追加。

ADI-2 DAC FSのみ：
”Loopback to USB”に “Post FX -6 dB”オプションを追加。また、Loopback to USBにPolarityの設定を追加。

ADI-2 Proのみ：
・アナログ入力の水平レベル・メーター、Post FXの動作を修正。
・新しいオプション”Toggle Ph/Line Plugged”、”Toggle Ph/Line - Line/Digital”を追加。
・Balanced Phones Modeでデジタル・アウトがミュートしなくなるように修正。
・アナログ出力に”Loopback to USB”オプションを追加。
・Dual Volume画面が継続的に表示されるオプションを追加。
・Ph1/2のDual Phonesモード時のAutoRef表示を修正。
・パワーダウン時にAES / SPDIFがミュートされるよう修正。
・DA Filter変更時のミュート時間を削減。
・ADCにDC Filterの選択オプションを追加。
・再起動後のファクトリーリセット実行時に、”Reset Done”の表示を追加。
・ソフトウェアによる入力リファレンス・レベルの自動制御を追加。


11/29/2021
UFX II CCモードをv10に更新：クラス・コンプライアント・モードでループバックが機能しなかったのを修正。また、周波数制御を最適化。

09/06/2021 
Digiface USB：Phones Outを新しいPCBを搭載したユニットに最適化（V14を搭載したデバイスはアップデートの必要はありません）。

07/27/2021 

ADI-2 DAC:FPGA 66, DSP 41: ESSチップ搭載機向けのファームウェア・アップデートを初公開。オプション”Varipitch”は不要になったため削除しました。
ADI-2 DAC(AKM/ESS):新しいオプション”Loopback to USB”を追加：デジタル・レコーディング・パスにプレイバック信号を送信する"Loopback to USB"オプションを追加（I/Oボタン > Settings > Loopack to USB）。これにより、Mac 環境のDIGICheckで再生データを確認できます。 また、Windows環境でも元の再生データに加え、DSP処理後の再生データをDIGICheckやその他のASIOアプリケーションで確認できるようになりました。

06/29/2021

ADI-2 Pro v254：バランス・フォーン・モードでNOSを介してDAフィルターを切り替えた時に、左右のヘッドフォン出力にサブサンプルの遅延が生じていたのを修正。V254では、特別な再同期ルーチンと、フィルター変更時の0.4秒のミュート・ポーズが含まれています。

04/14/2021 

UFX II 22/14/8：インプット・モニタリング中にSingle/Double/Quad Speedを切り替えたときのクリック音を抑制するミュートを追加。

DURec: i接続されたUSBデバイスの検出を改善し、使用できないデバイスのエラー出力を修正。2GB以下のRF-64ファイルを再生できるようになりました。

一般：ホスト・ボリューム変更時のディスプレイ表示切り替えを改善。エンコーダー操作の反映速度をわずかに下げ、操作性を向上。モノラル設定(High/Low)時のフォン・レベルのメーター表示を調整。

03/26/2021 

ADI-2 DAC DSP 35, ADI-2 Pro FPGA 250 DSP 102：

All Pro: SRCの性能が向上し、ヘッドルームを+3dBに減少。USBレコーディングやデジタル・ループスルー時にデジタル・ヘッドルームを確保するための新しいオプション「SRC Gain dig」を追加。

Pro and DAC with MRC: レベル・メーターのオーバー・ディスプレイで、実際のヘッドルームが考慮されるようになりました(+2.5dB Line/IEM、+1dB Phones)。

ADI-2 DAC：セットアップをロードした際に、サンプル・レートは反映しません。


03/17/2021 

Digiface USB: Digiface USB: v17は新しいPCBをサポートしています。V14の機器はアップデートの必要はありません。

ADI-2 DAC FGA 35, ADI-2 Pro FPGA 249: SteadyClock、フィルター、位相制御の改善。SteadyClockのジッター・フィルターを1Hzまで動作するようにし（従来は約200Hzまで）、非常に低い周波数の入力ジッターも効率的に低減します。

---------------

09/17/2020 

ADI-2 Pro (238)、ADI-2 DAC (34) : 電源投入時の電流ピークを低減。

---------------

2020/04/22

MADIface Pro V 73: EQ、LC操作時のクリック・ノイズの改善

---------------

03/13/2020 

Digiface USBは14に、Fireface UFX IIは20/11/7に更新されました。

Digiface USB: SPDIFのChannel Status表示がDouble SpeedとQuad Speed時に正しく表示されない不具合を修正

Fireface UFX II: macOS使用時のみ対象となる、MIDI SysExの受信に関する不具合の修正

ADI-2 ProシリーズとADI-2 DACシリーズでDSPのバージョンナンバーが更新されましたが、変更は含まれません。DSP97 (ADI-2 Pro) 、DSP33 (ADI-2 DAC) のファームウェアをご使用されている場合、アップデートは必要ありません。

---------------

10/14/2019

ADI-2 Proシリーズは213/97に、ADI-2 DACは27/33に更新されました。

エンコーダーを操作した際、AutoDarkが解除されるように修正
ADI-2 DAC: 
リモートコントローラーのソースボタンを2度押した際、Input SourceがAUTOになる機能を追加

---------------

(09/23/2019

ADI-2 Proシリーズは213/96に、ADI-2 DACは27/32に更新されました。

共通の変更点：
EQのOn/Offを切り替えた際に、EQのBand5の機能が変更される問題を修正
ADAT入力時のデエンファシスをサポート
サンプルレート変更時のクリックノイズを防ぐためプリミュート機能 (PCM使用時) の追加

ADI-2 Pro: 
アナログ入力の設定にM/S処理を追加
I/O設定のSettingsメニューとSETUP設定のRemap KeysにDIM機能を追加
内部ミュート・コントロールを修正
電源をオフにした際、次回起動後にDual Volume設定でのボリューム設定がリセットされる問題を修正
Stereo mode時にI/O > Phones Out 3/4 > Settings > SourceでUSB 3/4が表示される問題を修正
SETUP > Options > Hardware/DiagnosisをSPDIF/Remap Keysに名称変更
SETUP > Options > Device ModeをDevice Mode/DSDに名称変更
様々な箇所で使用していた Phones <==> Lineの表記をToggle Ph/Lineに変更
アナログ出力の32bitクリッピング・モジュールを修正
16x DSDから8x DSDに変更した際、複数リセットがかかる問題を修正

ADI-2 DAC: 
内部ミュート・コントロールを最適化
Auto Ref有効時のライン出力でのDimの動作を修正
リモートコントローラーでのMonoの動作を修正
Remap Key有効時のVOLキーの動作を修正
メニューの切り替えを激しく行った際、ディスプレイがちらつくことがあった不具合を修正
Remap KeyとリモートコントローラーでDAフィルターを選択した際の動作を修正
リモートコントローラーで操作を行った際、DarkScreenタイムアウトの時間を修正
SETUP > Options > Hardware/DiagnosisをSPDIF/Remap Keysに名称変更
SETUP > Options > Device ModeをPhones/DSDに名称変更

---------------

07/01/2019
ADI-2 DAC：26/30
サードパーティー製品でのリモートコントロールをサポート
リモートコントローラーでBlance、Bass/Trebleを使用した際の表示を修正 
State Overview画面での警告表示の修正
警告表示の動作を改善

---------------

06/26/2019 
ADI-2 Pro：193/94、ADI-2 DAC：26/29
共通の変更点：
- ヘッドフォン端子を抜いた際、AutoDark Modeを中断するように変更
ADI-2 DAC：
- 現在ロードされているEQプリセットを再起動後も有効にするよう変更
- ON/OFFのメッセージの視認性を上げるため、背景色と文字サイズを変更
- スタンバイボタンを押すとAutoDark Modeを中断するように修正
- 「DIM」を「Dim」に変更
ADI-2 Proシリーズ：
- 新しいメーターオプションPre-FX、Post-FX、DualがGlobal Level Meter画面のアナログ入力で有効になるよう修正
- AD/DAモード時でアナログ入力を選択した際に、アナログ入力を2回選択する必要があったバグの修正
- Remap KeysオプションでのPolarity、Crossfeed 1-5、すべてのDAフィルターが正しく動作するように修正
- DSDモード時の表示を改善
- Dual Linked Volume (Dual Phones On)時に特定の設定を行った際に発生するバグの修正

---------------

06/07/2019 
ADI-2 Pro：193/93、ADI-2 DAC：26/28
共通の変更点: 
AutoDarkモード時の動作の改善
エンコーダーの操作性の改善
空のEQプリセットを他のプリセットに上書きした際、「直線」（linear）を意味する「lin」に表示されるように修正
EQプリセットの21番目に「Clear」の追加
レベル・メーター・カラーに「Amber」を追加
horizontal level meterに表示オプション「Pre-FX」「Post-FX」「Dual」の追加
Monoモード選択時に画面下部に表示する修正
Remap Keys（本体ボタンへの任意の捜査の割り当て）にCrossfeedとDAフィルターを追加

ADI-2 DACのみ: 
VOL操作時のDIM, Muteの挙動を改善
DIMの使用状況を電源をオフにした際も本体に保存されるよう修正
Details（詳細な）トップ画面の追加：現在有効なDSP機能やEQプリセットを表示
Mute Lineに「Toggle Plugged」の追加：Phones、IEM接続時にボリュームノブ長押しでLine、Phone､IEMを切り替えます
ボリュームノブを短時間押すとMuteされる機能の追加

ADI-2 Proシリーズのみ: 
低レベル信号を適切に再生するためのDAパスを修正
チャンネルOFF時の動作の改善
電源オフ時にPhoneの接続状況が変更になった際の動作の改善
特定のケースでのチャンネル選択マーカーの動作の改善

---------------

02/21/2019 
UFX II USB：19
シリアル番号読み取り遅延とCCモード起動時の遅延を修正

---------------

02/13/2019 
MADIface XT USB：191、MADIface USB：25
Asmedia社製USBコントローラーとの互換性の問題を修正

---------------

12/21/2018 
ADI-2 Pro：185/90、ADI-2 DAC：26/25
- 新機能の「Do not Show Vol Screen（音量画面を表示しない）」でベース/トレブル画面が消えなくなりました
- 機能変更：パラメトリックEQのQ値は、バンド1〜3で9.9までダイヤルできるようになりました
- ADI-2 DACのみ：Bit Test（ビット・テスト）が次のビット・レベルにシフトされました

---------------

11/26/2018
ADI-2 Pro：ver. 185/89
ADI-2 DAC：ver. 26/24

- SPDIFシングル・スピードとUSBダブル・スピード以上のUSBオーディオとの切替時に歪みが生じる可能性がある問題を修正
- Status Overview画面に表示されるUSBサンプル・レート（SR）が実際のUSBサンプル・レートを表示するように変更
- Hi-Cutコーナー周波数を広い範囲で変更する際にクリック音が生じる問題を修正
- デュアルEQ：グラフィックEQ画面内のタイトルバーにLまたはRと表示され、左右のチャンネル設定が正しく表示されるように変更
- AutoRefレベル：AutoRefレベル切替のしきい値にBass / Trebleブーストの現在のラウドネス値が考慮されるように変更
- I / Oメニュー - Volume：低い設定で正しい値を示すように修正
- 垂直方向のAutoScroll（エンコーダー1または2を押し続ける）の反応を改善：より速く動作します
- 音量ノブの動作を改善：低速と中速でノブを回したときい大きなステップでの音量変化を防ぎます
- トータル・リセット：エンコーダー1と2とVOLキーを同時に押すと、EQカーブも消去されるように変更
- SETUP - Optionsに新しいオプションを追加：Displayは ボリューム画面を表示します
- I / Oメニューに新しいオプションを追加：Lock Volumeは音量ノブを無効にします

ADI-2 Proのみ
- アナログ入力のデジタル・トリム・ゲイン：左右のチャンネルを個別に設定するように変更
- 電源のオフ/オン後もデュアル・ボリューム・リンク・モード（両方のPhones出力を使用、選択マーカーは両方に表示）が維持されるように変更
- Remap Function Keyのリストに「PEQ + B / T + LD 1-4」をアクションとして追加

ADI-2 DACのみ
- シングル・スピードでのUSB再生からシングル・スピードでのSPDIFへの切り替え時に、左チャンネルにクリック音を引き起こす可能性がある問題を修正

---------------

09/27/2018 
ADI-2 Pro：ver.183
ADI-2 DAC：ver. 23

- クラス・コンプライアントの非同期モードの安定性の向上
- ADI-2 DAC ver.23：DSDダイレクト・モード時のIEM出力の修正

---------------

08/24/2018 
- Digiface USB ver.13：デバイスによってはユニットのシリアル番号を正しく認識しない問題を修正
- MADIface XT USB3 ver.190：USB3パワー・セーブ・サポートの修正（特に新しいMacで、スタンバイ後に正常に機能しない問題）

---------------

08/20/2018 
ADI-2 Pro：180 / 88

- 左の入力チャンネルで352.8 kHz以上のサンプル・レートで誤ったサンプル・レートになる問題を修正
- サンプル・レート・コンバーターでインターサンプル・ピークが最大 +6 dBFSまでノイズフリー
- SETUP - OptionsメニューにDisplayとPhonesを追加し、メニュー構成をさらにナビゲートし易く改善

ADI-2 DAC: DSP22
- SETUP - OptionsメニューにDisplayを追加し、メニュー構成をさらにナビゲートし易く改善
- LoudnessのLowest Low Vol Refの値を-90 dBに設定

---------------

07/16/2018 
UFX II 17/11/7
- FXセンドの右チャンネルにオーディオ信号が無い問題を修正
- USB 2.0 クラス・コンプライアント・ファームウェアのタイミングを改善
- ADI-2 DAC: FPGAを20に更新

---------------

06/26/2018
ADI-2 DAC: FPGA 17 / DSP 21、ADI-2 Pro: FPGA 177 / DSP 87
- Windows 10 およびSqueezebox Touchでのクラス・コンプライアントの互換性を調整*
*注意：ADI-2 Proのマルチチャンネル・モードはWindows 10のCCモード環境下で正しく動作しません（Wasapiの使用が不可、入力が正しく処理されない、不完全なスピーカー設定、等）。さらに、選択したモードで使用するには、ステレオからマルチチャンネルに変更する度にデバイス・マネージャーでデバイスをアンインストールし、[操作]＞[ハードウェア変更のスキャン]で再び追加する必要があります。
- Dual EQ: I/Oメニューで有効化した際に、現在の状態をプリセットのTempスロットに保存します。
- ADI-2 Pro: アナログ入力のレベル・メーターがプリおよびポストEQを同時にトラックします。
これにより、オーバーロードが常に表示され、EQによって信号を減衰した際にもAuto Ref Level機能が正しく動作します。
- PCM 44.1〜192 kHzのフィルター・モード SD Sharp、Sharp、SD Slow、Slowでの周波数応答のリップルを減少させるためにADコンバーターの補正フィルターを追加（詳細はRMEフォーラムの本ファームウェア・アップデートについてのスレッドをご覧ください（英語））。
https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?pid=132166#p132166

---------------

03/19/2018 

ADI-2 DAC FPGA 11、DSP 20：
 - DACのsubclockモジュールのプログラミングを更新
 - 様々なモードやサンプル・レートでのリセットと初期化スキームを改善
 - 176.4 kHzのPCMファイルの次にDSD64ファイルを再生すると変わり目で250 msのノイズが発生する問題を解消
 - DSD DoPの自動検知機能を無効化するオプションを追加（初期設定: SETUP - Options - Device Mode - DSD Detection - ON)）
 - Remap Keysに、Analyzer、Dark Volume、State Overviewのトップ画面をリモート・コントローラーで切り替える「Toggle Screen」オプションを追加
 
Fireface UFX IIをDSP IIに更新：
 - DURecとARC USBでの録音停止：停止ボタンを2回押す仕様に変更
 - USB録音媒体を接続した後に、DURec画面での待機時間を延長

---------------

03/14/2018 ADI-2 Pro FPGA 174、DSP 86：
 - DACのsubclockモジュールのプログラミングを更新
 - 様々なモードやサンプル・レートでのリセットと初期化スキームを改善
 - 176.4 kHzのPCMファイルの次にDSD64ファイルを再生すると変わり目で250 msのノイズが発生する問題を解消
 - DSD DoPの自動検知機能を無効化するオプションを追加（初期設定: SETUP - Options - Device Mode - DSD Detection - ON)）


MADIface USB ver24：
 - Word Clock入力の位相を反転し、MADI出力との位相関係を修正

---------------

02/13/2017 
MADIface USB ver23、MADIface XT ver189：
 - 起動時にMIDI入力ポートにMIDIデータがあるとMIDIポートが不安定になる問題を修正

---------------

01/29/2018 

ADI-2 DAC ver10/19に更新：
 - SteadyClock FSを改善
 - PolarityオプションがDSDとDSD Directモードでも可能に
 - 電源をオフにすると、ディスプレイとLEDが同時にオフになるように変更
 - AutoDarkモードでリマップされたキーを押した際に、LEDが点灯しない問題を修正
 - インピーダンス・ベースのレベル・メーターが正常に動作しない問題を修正

ADI-2 Pro ver159/85：
 - 電源オン / オフ処理を制御する内部の状態装置を改善
 - ヘッドフォン出力のリレイ制御を最適化しスタンバイのオン / オフの動作を改善（低レベルのクリック音を除去）

---------------

12/01/2017:
ADI-2 Pro ve.r 150/85
 - PH 3/4で固定のDCオフセットの値が使用されない問題を修正
 - Meter Colorオプションを追加
 - パラメトリックEQのBand 1にHi-Cutを追加
 - Auto Ref Level (dBr)の新しいボリューム表示
 - Setupの保存：Tint Control以外の全てのHardware/Diagnosisの設定を保存
 - LoudnessのLow Vol Revを-90 dBまで拡張
 - 本体をオフ（スタンドバイ・モード）にするにはボタンを0.5秒押すように変更

 MADIface Pro (69)
 - クラス・コンプライアント・モードでのミキサーの初期状態を修正

---------------

09/22/2017: ADI-2 Proをバージョン149/83に更新。
 - 電源の電圧が9.3 Vまで落ちる時（バッテリー低下）に、ヘッドフォンから生じる自動発振型のエフェクトやポップ・ノイズを修正。
 - USBを接続した時、またはコンピューターがスリープ状態から復帰してUSBが有効になった時に生じる右チャンネルの大きなクリック音を修正。
 - バランス・ヘッドフォン・モード時にVOLUMEを長押ししてフロントとリアを切り替えると、Main Out 1/2のEQのボード線図が正しく表示されない問題を修正。
 - 動作時の電圧が9.3 Vより低下すると「Power Fail - Analog I/Os disabled. Check DC power supply（電源不良 - アナログI/Oを無効にしました。DC電源をご確認ください。）」と注意を促すメッセージが表示されます。
 - 本体起動時のセルフ・テストに失敗すると「Internal Error. USB Audio disabled（内部エラー。USBオーディオを無効にしました。）」と注意を促すメッセージが表示されます。
 - Basic Mode DACでの動作時に、Source Main Out1/2の入力選択でSPDIF coaxialとSPDIF opticalを直接選択できるようになりました。
 - バランス・ヘッドフォン・モードAuto時にPH 3/4に接続されたケーブルを先に引き抜くと、チャンネル表示とSpectral Analyzerが、Main Out 1/2に変更されるようになりました。
 - EQプリセットがロードされていて変更が加えられていない場合、本体再起動時に名称が「Manual（手動）」に変更されなくなりました。
 - 再起動後にPhones 1/2とMain Out 1/2のEQプレセットやEQ設定が正しくロードされるようになりました（現在無効な出力も含む）。
 - Crossfeed設定で、setting 1よりもさらに効果の薄いクロスフィードを追加。以前の設定は1つ繰り上がり、setting 2〜5に変更されました。
 - 各EQプレセットをプリセット名と周波数グラフを確認しながらスクロールする機能を追加。

---------------

08/25/2017：OctaMic XTCが47/26に更新されました。
・再起動後に0 dBのゲイン設定が失われる問題を解消。
このFUT（フラッシュ・アップデート・ツール）をOctaMic XTCに適用するには、ドライバー・バージョン0.9612が必要です！

---------------

06/27/2017：ADI-2 Proをバージョン144/81にアップデート
・メニュー内をナビゲートする際のリレー・ノイズを修正
・USBディスクリプタが32ビット・オーディオを表示するように変更
・クロック・ソースSPDIFおよびAESは、それぞれ利用可能な入力信号がない場合はINTを使用するように変更（「preferred mode」を削除）
・新機能：クロックと入力ソースの切り替えを組み合わせたBasic mode DAC
・USBクロックを外部同期およびAES / SPDIFの入力ソースから隔離
・Remap Keys機能からSetupをロードするときに確認ダイアログを追加
 
---------------

06/13/2017：MADIface XTをUSB 183 DSP 42にアップデート
・Surface Book / GenesysLogic USB Hubとの互換性のためのUSB 3の回避策を追加
・キーとエンコーダーのロック機能を追加：Options - Hardware/Diagnosis - Lock Keys/Enc。SETUPキーを2秒間押して無効化
 
UFX IIをDSP 10にアップデート
・ホストでボリュームを変更したり、コンピュータに接続されたARC USBを介してボリュームを変更するとボリューム画面に変更を表示します。

DURec News:
・録音されたWAVファイルにソースとチャンネル情報が含まれるようになりました。この情報を保存して利用するには、弊社ウェブサイトからダウンロード可能な最新のWav File Batch Processorを使用してください。www.synthax.jp （サポート＞ダウンロード＞ツール・セクション）
 
・新しい再生モードを追加：
Repeat single（1トラックを繰り返す）
Repeat all（すべてのトラックを繰り返す）
Single next（現在のトラックを再生し、再生せずに次のトラックに切り替える）
 
・新しいトランスポート・ボタンを追加：
前のファイル/次のファイル。これらは、DelとRecordではなく、再生モードで表示されます。Pause（一時停止）が有効な場合は、Previous/Next（前の/次の）は次のトラックへと移動し、再生は開始しません。
 
・DURecの再生機能の互換性を改善
・ARC USBを使用したスタンドアローン操作にNext / Previous機能を追加（Snap7とSnap8ボタン）

---------------

4/27/2017：ADI-2 Proを141/76に更新
・修正：Mac OS XでDSD録音をする際に問題が生じる原因となる入力チャンネル2（アナログ右チャンネル）の最下位ビット・エラーを修正。CCモードがこのようなエラーに影響を受けないようにバッファー・サイズのチェックと補正を追加。
・DSPコードを最適化：DSPコードの一部の書き換えと再編。3番目の EQ バンドは20 Hzまで動作可能に。
・1/2チャンネル処理の大幅な見直し：メイン出力1/2とヘッドフォン出力1/2の設定メモリを分離。
・フロントと背面を切り替える、またはフォーン端子を取り外す際に、背面の出力ボリュームが上昇するように動作を変更。
・出力をOFFに切り替える前にボリュームが一時的に減少するように変更（フォーン端子を挿入する際に背面の出力がミュートされるなどのリレーによる急なミュート動作がクリック・ノイズに類似していたため）。
・デジタル出力で歪みのない完全な190 dBの解像度を維持するためにデジタル・ボリューム・コントロールを最適化。
・LCD Tint Control（LCD濃淡調整） - SETUP / Hardware / Diagnosis：ディスプレイの色偏差を補正するために基本的な色合いを調整可能（青 [8]  ～ 黄色[-8]）。
・レベルメーターが表示されないDark Volume画面でもオーバーロードを認識可能に。オーバーの場合は大きなボリュームの数値が赤く点灯。
・コントロールをプログラム：エンコーダーが時々1つのインクリメントを無視する問題を修正。
・VOL画面でパンを変更する際にエンコーダー 2を素早く回すと、L/Rから < C > (センター) に、またはその逆にジャンプするように更新。
・EQ 設定画面でVOLUMEボタンを素早く回すとEQ ゲインを 0 に設定。Bass / Treble画面でBとTを素早く回すとゲインを0に設定。
・Dark Volume画面でのBとTの +0.0 dBの値について、線形の状態を認識しやすいように + 記号は非表示に。
・新機能：Bass / Treble Enable のオン/オフ。Volumeボタンを 0.5 秒押すことにより、ヘッドフォンと背面出力を切替（SETUP / Options / Device Mode - Phones <=> Line）。
・デジタル出力のソースを変更してメイン出力1/2からの信号を受信できるように改善（SETUP / Options / Hardware/Diagnosis, Dig.Out Source - Main Out）。
・出力 1/2 および 3/4 の I/O メニューに 'Mute' 項目を追加（サブページのSettings)。
・VOLメニュー時にエンコーダーBを押すとミュートを有効化。
・VOL Linked画面でエンコーダー 1 [B] と 2[T]を押すと、直感的に両方のアナログ出力のミュートをオン/オフ可能。
・SETUP / Hardware / DiagnosisでRemap Function Keysを有効化、26種類の機能/操作を利用可能：Setup 1～9、Mono 1/2、Mono 3/4、Mono to L 1/2、Mono to L 3/4、Mute 1/2、Mute 3/4、Mute all、Loudness 1/2、Loudness 3/4、EQ In 1/2、EQ Out 1/2、EQ Out 3/4、BT Out 1/2、BT Out 3/4、EQ+BT+Loudness 1/2、EQ+BT+Loudness 3/4、Toggle Phones/Line（切替）。
・USB、AES、SPDIF/ADATに32、24、16 ビットのBit Testを追加。

---------------

3/30/2017：
ADI-2 Proを132/72に更新。古いボリューム記述子をCCから削除。Digiface USB：バージョン12に更新。安定性の向上。

---------------

3/03/2017: 
ADI-2 Proをバージョン131/72に更新。Line Out Muteリレー・コントロールを修正（ユニットのパワー・ボタンを押す）。Setupを読込む際に、USB接続が有効にもかかわらずBasic Modeが変更される問題を修正。3xx kHz時のAES/SPDIF出力のSMUXモードが、DSDモードでも有効になる問題を修正。352.8（DXD）では、384 kHzの計測用のデジタル補正フィルターが無効になるように変更。新機能：AD変換時にさらに2つのフィルターが利用可能。ステータス・バーに現在使用されているSPDIF入力をSPoまたはSPcと表示。

MADIface Proをバージョン68に更新。192 kHz時にMADIの15/16再生チャンネルとハードウェア出力でルーティング機能が使用できない問題を修正。注意：USB 2によるリソースの制限により、クワッド・スピード・モード時のMADIチャンネル15/16の録音機能は使用できません。

---------------

12/13/2016：ADI-2 Proを128/70に更新 最小のLow Vol Ref（ラウドネス）を-80 dBに変更。Analyzer画面の立上がり時間を最適化。信号が無効または欠落しているときにSRCの出力をミュート。すべての現在アクティブでないメニュー（サンプル・レートやDSDモードによって利用できない機能）をグレー表示。Analyzerの垂直レベル・メーターがサンプル精度で動作しない問題を修正。DSD to PCMレベル・メーター・コンバーターのDC出力を最適化。DSDのUSB再生中にBasic ModeでAD/DAモードを手動選択するとルーティング・エラーが発生する問題を修正。マルチチャンネル・モードのUSB DSD再生：Analyzer 3/4が実際の再生信号を示さない問題を修正（->チャンネル1/2。マルチチャンネルDSD再生は非対応）。

---------------

11/25/2016: ADI-2 Proを125/69に更新。New：AESまたはSDPIF入力にDOP信号がある場合はSRCを一時的にオフにします。New：384 kHzのサンプル・レートでの周波数応答を最適化するための新しいフィルター（測定機能）。Dark Volume画面のデザインを改良。最大出力レベル（0 dBFS）でのTHDを最適化。EQ Saveは最後に読込まれたEQの番号を自動的に設定。ボリューム値を実際の減衰値に変更。-96,3に至まで正しく機能。AES / SPDIFの出力レベル・メーターが時々間違った色を示す問題を修正。ADAT入力信号の警告メッセージで時々「No Emphasis」 や「Non-Audio」が示された問題を修正。USBモードのマルチチャンネルが手動で有効化された場合に、48 kHz以上や、DSD再生時にAESとSPDIF出力でEmphasis信号が通知される問題を修正。

---------------

10/07/2016: ADI-2 Proを118//65に更新

---------------

09/29/2016: OctaMic XTC：USBファームウェア47とMadifaceシリーズ・ドライバー0.95555以上を使用することにより、Windows環境でオーディオ・インターフェイスとして使用できます。MADIface Proを追加。

---------------

06/13/2016: MADIface XT：DSPリソースがあるにも関わらずFXの数が制限される稀な問題を解消。

---------------

02/05/2016: CRM（コントロール・ルーム）セクションですべてのチャンネルが選択可能になりました。新しいリバーブに対応。DSPミキサーを最適化。スタンドアローン操作：MIDI over MADIを有効にする新しいメニューを追加。USB 2/3が Corning社の USB 3 オプティカル・ケーブルに対応。32サンプルのASIOバーファー・サイズに対応。

MADIface USB: Corning社の USB 3 オプティカル・ケーブルに対応。32サンプルのASIOバーファー・サイズに対応。

OctaMic XTC: Version 40  - 複数のユニットをMADIでシリアル接続した際のLEDリモート・ディスプレイの問題を修正

---------------

09/29/2014: MADIface XT to DSP 33. CRM（コントロール・ルーム）セクションですべてのチャンネルが選択可能になりました。

---------------

03/20/2014: MADIface XT: USB 3 RX 録音を改善。エフェクトを改善。MADIface USB: BNC経由で同期可能なオプションを追加：AES、ワード・クロック。

---------------

02/18/2014: MADIface XT: Includes PCIe version 55.

---------------

11/27/2013: MADIface XT: Added isochronous streaming  for record as option. OctaMic XTC: Extended MIDI protocol for the Windows/Mac MIDI Remote.

---------------

11/07/2013: MADIface XT: USB 2 integrated into USB 3.

---------------

09/06/2013: First public release to update the MADIface USB to v19.

---------------

使用方法:

fut_mfusb.exeを起動します。プログラムが現在のインターフェイスのリビジョンを表示しますので、アップデートが必要かどうかを確認します。アップデートが必要な場合はUpdateボタンを押します。プログレス・バーが処理の進行状況をお知らせします。

2台以上のユニットが接続されている場合は、タブを切り替えて同じ操作を繰り返すことで、すべてのユニットを更新できます。

アップデート後はユニットをリセットする必要がありますので、ユニットの電源を数秒間オフにします。コンピューターを再起動する必要はありません。

アップデートが失敗した場合（ステータスがfailureと表示される場合）Secure BIOS Technologyにより、次のコールド・ブート以降自動的に2つ目のBIOSが使用されます。従ってユニットは正常に機能します。その場合、アップデート処理は他のコンピューターでお試しください。



Copyright RME 05/2025

All rights reserved. Windows 7/8/10/11 are trademarks of Microsoft Corporation. MADIface, Fireface, Digiface, ADI-2 und OctaMic are trademarks of RME Germany.

