RME Intelligent Audio Solutions

Fireface UC / UCX / UCX II / 802 / 802 FS / UFX / Babyface / Babyface Pro & FS

USBファームウェア・アップデート・ツール Windows 7以降

本アップデート・ツールは内部ファームウェアを以下のバージョンに更新します：

Babyface: 226

Babyface Pro & FS, Rev 6: 211
Babyface Pro FS, Rev 7: 322

Fireface UC Hw Rev. 3: 127
Fireface UC Hw Rev. 6: 138

Fireface UCX: USB 49, DSP 260, FireWire 27, Class Compliant 14

Fireface UCX II Hw Rev. 6: USB 43, DSP 36, Class Compliant 21
Fireface UCX II Hw Rev. 7: USB 106, DSP 36, Class Compliant 104

Fireface UFX: USB 361, DSP 163, FireWire 344, Class Compliant 29

Fireface 802 Hw Rev. A: USB 20, DSP 9, FW 9, Class Compliant 12
Fireface 802 Hw Rev. E: USB 112, FW 101, CC 101, DSP 9, Class Compliant 101

Fireface 802 FS Hw Rev. 7: USB 227, DSP 31, Class Compliant 215


アップデート内容 
Update 09/01/2025: 
Babyface Proシリーズを211/322に更新：FXパラメータの伝送を改善。

Update 07/29/2025:
UCX IIをDSP 36に更新：起動時にExpander Ratioが1.0にリセットされる問題を修正。

Update 02/03/2025:
Fireface 802 FSをDSP 31に更新：モノラル・ダイナミクスがリバーブのタップに影響していた問題を修正。

Update 01/29/2025:
UCX IIをDSP 35に更新：v34からの変更なし（デモユニット用の変更）。

Update 01/15/2025:
Babyface Proシリーズを209/321に更新：パンが0以外に設定されている場合に、ボリュームを最大範囲で調整しても変更されないように修正。

Update 07/19/2024: 
Fireface 802 FSをUSB 227に更新：一部のユニットで、バージョン226がDAチャンネル1/2を歪ませていたのを修正。

Update 06/25/2024: 
Fireface 802 FSをUSB 226、DSP 30、CC 214に更新：
スタンドアローン・モードを改訂。外部クロックに同期したスタンドアローン・モードでは、デバイスは適用されたクロック・ソース（ワード、SPDIF、AES）のサンプル・レートをダブル/クアッド・スピードの範囲で追従するようになりました。 
ADATでは、入力信号にそれぞれのステータスが含まれている場合にシングルからダブル・スピードに切り替わります。しかしながら、クアッド・スピードへの切り替えやシングル・スピードへの戻りは行われません（SMUXが未定義状態のため）。


Update 06/12/2024: 
このファームウェアには、802 FSを802として認識する古いファームウェア・アップデート・ツールに対する書き込み保護が含まれます。したがって、アップデート後は、v222未満へのダウングレードはできなくなります。

Update 05/10/2024: 
Fireface 802 FSをDSP 29に更新： Room EQのサポートを追加。*TotalMix FX 1.94以上が必要です。

Update 05/03/2024:
UCX IIをDSP 34に更新：デバイスでのマイク・ゲインコントロールが、Mic 1/2 両方の入力に対して同期した動作をしなかったのを修正（DSP 30以降）。

Update 04/29/2024: 
UCX IIをDSP 33に更新：PEQでQ値0.4、F値20 kHzの設定の場合に、シングル・スピードで音切れを起こすことがあったのを修正。
複数のRoomEQのディレイとリバーブをクアッド・スピード時に有効にすると、FX信号が失われることがあったのを修正。
低いQ値でのローパス/ハイパスのフィルター処理を最適化。

Update 03/28/2024:
UCX IIをDSP 31に更新：RoomEQのVolCalが0 dBより高い設定値の場合に、チャンネル・フェーダーでのミュートができなかったのを修正。

Update 01/08/2024: 
UCX IIをDSP 30に更新(Room EQ機能の追加)。

Update 08/24/2023: 
Babyface Proをv206に更新：ファームウェア v203以降の特定のハードウェアで、デジタル・ゲインの1 dBステップ調整が動作しない場合があったのを修正。

Update 07/07/2023:  
Babyface Pro FSの「AN1->2」が「AN2->1」として動作するよう修正。BoostオプションがTotalMix FX for iPadに対応。
UCX IIのチャンネル5のインプット・ゲインが正常に動作しない場合があった不具合を修正。

Update 03/31/2023: 
FF802後期リビジョン：Inputのリファレンス・レベルが誤ったチャンネルに割り当てられていたのを修正。

Update 03/23/2023: 
UFX/UCX/UC/Babyface：DriverKitファームウェアを更新（Appleユーザーのみ対象）。

Update 01/25/2023: 
Babyface Proをv203に更新：Input 3/4にブースト・モードを追加。
※ドライバー 1.226とTM FX 1.80が必要です。

Update 01/10/2023: 
Fireface UCX IIをUSB 42/DSP 26に更新：入力3~8で+24dBまでのゲインをサポート（TMFX v1.79が必要です）。 

Update 11/29/2022: 
Babyface Proをv201に更新：内部的な最適化。
Fireface 802 - WindowsでのCCモードに対応。 

Update 04/11/2022: 
Babyface Pro FS(ESSチップ搭載機)をv199からv200に更新：ESS DACの低レベル制御を最適化。

Update 01/28/2022: 
Babyface Pro FS(ESSチップ搭載機)をv198からv199に更新：ゲイン・コントロール時にゼロクロス検出が正しく動作しなかったのを修正。

Update 12/14/2021: 
CCファームウェアを更新（UFX CC29, UCX CC14, FF 802 CC10）：
iOS 15を搭載したiPadの認識を再有効化。このフラッシュ・アップデート・ツールの他のデバイスには影響はありません。

Update 12/02/2021: 
Babyface Pro FS(ESSチップ搭載機)をv190から198に更新：いくつかの性能改善およびデジタル・ゲイン動作の修正。
AKM/ESS共通：モニタリング中のクリック / ポップ・ノイズを抑制するグローバル・ミュートを追加。

Update 11/30/2021: 
UCX IIをUSB 39/CC 19に更新：SteadyClockに1 Hzのジッター・フィルターを追加。
CCモード：チャンネル名の追加。Windowsとの互換性を修正。

Update 08/02/2021: 
Fireface UCX IIを追加。

Update 03/17/2021: 
Babyface Pro/FSをV 130に更新: 
バージョン129のMIDI Gain ControlがBabyface Pro FSで正常に動作しなかったのを修正。

Update 02/16/2021: 
Babyface Pro/FSをV 129に更新。
128：本体でデジタル出力形式とコピー・モードを選択する際の競合を修正。
129：FS版で入力のMIDIゲイン・コントロールが正常に動作しない不具合を修正。


Update 09/17/2020: 
Babyface ProとBabyface Pro FSをバージョン127に更新。ステレオ・ベースの録音ソフトでの片側録音を避けるための新機能「マイク入力1をマイク入力2にコピー」を追加。TotalMix FXのv1.66以降が必要です。
※FUTには旧Babyfaceのバージョン225が再び含まれています。


Update 2020/04/23: 
Babyface ProとBabyface Pro FSをバージョン126に更新。クラス・コンプライアント・モードでのデータ・フロー制御の改善、および外部クロック時のバリピッチ・ロックの改善。


Update 11/12/2019: 
Babyface Pro、Babyface Pro FSをバージョン125に更新
Babyface Pro FS：SteadyClock FSを調整 
Babyface Pro：SteadyClock FSの機能の一部をBabyface Proに移植


02/14/2019: Fireface UFX / UCX / UC / 802のUSBを更新し、ASMedia社製USBコントローラーとの互換性の問題を修正。またFireface UCの電源投入時にまれに発生したシリアルナンバーの読み取りに関する問題の修正。


Fireface 802:
V 13/9/7/CC9: CRM（コントロール・ルーム）セクションですべてのチャンネルが選択可能になりました。新しいリバーブに対応。DSPミキサーを最適化。Corning社の USB 3 オプティカル・ケーブルに対応。iOS環境でLoopbackおよびEQ+D for recordに対応。

V 13/7/7/CC 7: Inst入力が非接続の際に生じるハイ・ゲイン時のノイズを除去


Fireface UCX:
V 46/260/27/CC13: Auriaでのマルチチャンネル動作に再び対応するために、CCモード時の176.4と192 kHzのサンプル・レートを除去。

V 46/260/27/CC12: CRM（コントロール・ルーム）セクションですべてのチャンネルが選択可能になりました。新しいリバーブに対応。DSPミキサーを最適化。Corning社の USB 3 オプティカル・ケーブルに対応。iOS環境でLoopbackおよびEQ+D for recordに対応。

V 46/240/26/CC 10: VIAベースのFireWireで稀に起こる検知の問題を修正


V 45/240/25/CC 10: シングル / ダブル / クワッド・スピード間を切り替える際に起こりうるサンプル・オフセットの問題を修正

V 44/240/25/CC 10: supports the iPad app TotalMix FX for iPad version 1.1. Echo Delay Time can be set to 0.00 s to use the FX bus as real Aux bus. Expander Threshold top value raised from -30 dB to -20 dB. Optimized Dynamics function removes low volume noise on specific samples and improves the lowest attack range (0 to 6 ms) for Compressor/Limiter/Expander. New global zipper noise filter design working on all faders. New internal third row design with several improvements (example: the Cue channel痴 fader no longer influences volume). Optimized performance for higher count of EQs and Dynamics. FireWire only: MIDI input problem with Sysex fixed.

V 42/220/23/7: CC7 supports the ipad app TotalMix FX for iPad

V 42/220/23/4: Class Compliant: full 18 channels, choice of 2 playback routings (C8/CA)

V 42/200/23/3: FX Send was deactivated since 190

V 42/190/23/3: Fixes clicks when compressor/expander are working

V 42/180/23/3: ADAT receiver optimized. Level loss of 6 dB in the 'Cue to' function fixed.

V 41/170/22/3: Public release.


Fireface UFX:

V 357/163/344/CC28: DURecの再生を改善（ファイルの終わりのクリック音、正しく再生を開始）。192 kHz時の動作を最適化（DURec 再生とリバーブ）。

V 357/162/344/CC28: リバーブが正しくレンダリングされない問題を修正 (フェードアウト、低いボリュームの信号).

V 357/161/344/CC28: CRM（コントロール・ルーム）セクションですべてのチャンネルが選択可能になりました。新しいリバーブに対応。DSPミキサーを最適化。Corning社の USB 3 オプティカル・ケーブルに対応。iOS環境でLoopbackおよびEQ+D for recordに対応。

V 357/159/343/CC26: DURec：出力信号の録音（TotalMix FXの3段目）で0 dBFSを超えた際に発生する不快なデジタル・ディストーションの問題を修正

V 357/158/343/CC26: シングル / ダブル / クワッド・スピード間を切り替える際に起こりうるサンプル・オフセットの問題を修正。クワッド・スピード時にチャンネル16で特定の状況下で内部ループバックが動作しない問題を修正。

V 356/158/343/CC26: supports the iPad app TotalMix FX for iPad version 1.1. Echo Delay Time can be set to 0.00 s to use the FX bus as real Aux bus. Expander Threshold top value raised from -30 dB to -20 dB. Optimized Dynamics function removes low volume noise on specific samples and improves the lowest attack range (0 to 6 ms) for Compressor/Limiter/Expander. New global zipper noise filter design working on all faders. New internal third row design with several improvements (example: the Cue channel痴 fader no longer influences volume). Optimized performance for higher count of EQs and Dynamics. FireWire only: MIDI input problem with Sysex fixed.

V 353/156/341/21: Using DURec under high DSP load could cause problems with the ARC.

V 353/153/341/21: CC21 supports the ipad app TotalMix FX for iPad

V 353/153/341/8: Adds Class Compliant mode with 22 channels / 96 kHz I/O, choice of 2 playback routings (C2/CA). 

V 352/151/341: FX Send was deactivated since 190. Booting at 96 kHz sr the mixer was not initialized.

V 352/149/341: Fixes clicks when compressor/expander are working

V 352/148/341: ADAT receiver optimized. Level loss of 6 dB in the 'Cue to' function fixed. Optimized graphics refresh in the display.

V 351/147/340: Gain reduction not shown on odd channels when the even channel had been inactive. Faster operation of the Advanced Remote Control. Optimized internal error management. DURec: Starting Record with no channel enabled caused a flashing indication for all channels armed later. Stand-alone MIDI: under certain conditions not all fader values were loaded correctly. 9th fader of Mackie Control could block Main volume setting. Improved loading of setups for quicker reaction when using the Advanced Remote Control.

V 351/144/340: Bugfix: AutoSet influenced the communication with the front USB port. Gain Reduction data of Compressor and Auto Level transmission added (displayed in TM FX 0.96). Activated DIM could cause mismatch dialog.

V 351/141/340: New functions AutoSet and low pass filter.

V 351/139/340: Improved compatibility for some USB sticks.

V 351/138/340: Noise on the phones outputs in DS/QS mode fixed.

V 350/138/339: USB recording improved. Switching between USB/FW improved.

V 343/137/336: USB recording improved. Cue works correctly on mono channels.

V 342/129/336: Support for mono hardware outputs and USB recording.

V 342/112/336: Error during unit initialization fixed which had been introduced in version 111.

V 342/111/336: Compressor/Expander were in stereo mode not coupled reliably, so worked in dual mono mode instead.

V 342/110/336: MIDI USB/FireWire: Input and output could drop data. DSP: Auto Level output channel 1 did not work correctly.

V 338/108/333: Update of the UFX DSP software: New: Support for Speaker B. Reverb/Echo could generate noise when the unit is switched on. Fixed problems when loading Setups at the unit which changed channels from mono to stereo or vice versa.

V 338/107/333: Update for the FireWire communication of Mac OS.

V 338/107/332: Improved initialization of the sample rate. LED test during power-on. Improved initialization of the USB phy. FireWire operation could cause the unit to hang.

V 336 first public release. This FUT flashes USB firmware 336, DSP 107 and FireWire firmware 328.


Babyface:

V 223: ゲイン調整の際のエンコーダーの動作を最適化し、ゲインがジャンプする現象を修正

V 220: シングル / ダブル / クワッド・スピード間を切り替える際に起こりうるサンプル・オフセットの問題を修正

V 219: v 218以降のサンプル・レート制御のバグを修正。CCモードのパフォーマンスを最適化。

V 218: supports the iPad app TotalMix FX for iPad version 1.1. New global zipper noise filter design working on all faders. New internal third row design with several improvements (example: the Cue channel痴 fader no longer influences volume).

V 204: Problem fixed with MIDI Realtime Messages at MIDI input

V 203: Instrument LED is constantly lit in a dim state instead of flashing

V 201: Adds stand-alone and Class Compliant mode

V 186: Internal change, no bugfix

V 185 Changing the input gain changed the output gain too

V 184 Bug fix high interrupt load when removing the driver under W7 SP1

V 183 Mute for phantom power. Peak hold for Over LEDs.

V 179 Zero Crossing Detection activated (Mic In). Error in USB core fixed.

V 176 Second MIDI port in class compliant mode (Mac) removed.

V 175 DSP optimized.

V 173 first public release.


Fireface UC:

V 135: 新しいデバイスのみ：クリップLEDがチャンネル 3/4のゲイン設定を反映しない問題を修正

V 123: ゲイン調整の際のエンコーダーの動作を最適化し、ゲインがジャンプする現象を修正

V 119: シングル / ダブル / クワッド・スピード間を切り替える際に起こりうるサンプル・オフセットの問題を修正

V 118: Problem fixed with MIDI Realtime Messages at MIDI input

V 117: Internal Loopback did not work correctly with ADAT at more than 48 kHz. Internal Loopback on the ADAT channels is now available even when Optical Out is set to SPDIF.

V 116: ADAT/SPDIF playback at DS and QS was distorted when the opposite format was present at the digital input.

V 115: Mute for phantom power.

V 112: In standalone mode the sample rate was not set correctly.

V 111: The UC is now compatible to the Nec USB 3.0 controller. LTC In (input 4) now also generates MTC, available at the MIDI input 2. SPDIF output: Channel Status Consumer changed to IEC 60958-3 (24 bit).

V 091: The Pitch fader did not work correctly. SPDIF output: Channel Status Consumer changed to IEC 60958-3 (DS/QS).

V 088: In Quad Speed operation SMUX4 did not work. The mic gain fader position of channel 1 sometimes changed on ASIO start.

V 086: In QS mode the analog input channel 1 (mic) did not work correctly

V 082: Initial release



使用方法:

fut_usb.exeを起動します。プログラムが現在のインターフェイスのリビジョンを表示しますので、アップデートが必要かどうかを確認します。アップデートが必要な場合はUpdateボタンを押します。プログレス・バーが処理の進行状況をお知らせします。

2台以上のユニットが接続されている場合は、タブを切り替えて同じ操作を繰り返すことで、すべてのユニットを更新できます。

アップデート後はユニットをリセットする必要がありますので、ユニットの電源を数秒間オフにします。コンピューターを再起動する必要はありません。

アップデートが失敗した場合（ステータスがfailureと表示される場合）Secure BIOS Technologyにより、次のコールド・ブート以降自動的に2つ目のBIOSが使用されます。従ってユニットは正常に機能します。その場合、アップデート処理は他のコンピューターでお試しください。

Firface UC：2つ目のBIOSが自動的に作動しない場合は、フロントのノブを押してそのまま押さえたままユニットの電源をオンにしてください。


Copyright RME 09/2025
All rights reserved. Windows XP/Vista/7/8/10 are trademarks of Microsoft Corporation. Fireface is a trademark of RME Germany.
