RME Intelligent Audio Solutions

Fireface UC / UCX / UCX II / 802 / UFX / Babyface / Babyface Pro & FS

Flash Update Tool für Windows 7 und höher


Dieses Flash Update Tool aktualisiert die interne Firmware auf die folgenden Versionen:

Babyface: 226

Babyface Pro & FS, Rev 6: 211
Babyface Pro FS, Rev 7: 322

Fireface UC Hw Rev. 3: 127
Fireface UC Hw Rev. 6: 138

Fireface UCX: USB 49, DSP 260, FireWire 27, Class Compliant 14

Fireface UCX II Hw Rev. 6: USB 43, DSP 36, Class Compliant 21
Fireface UCX II Hw Rev. 7: USB 106, DSP 36, Class Compliant 104

Fireface UFX: USB 361, DSP 163, FireWire 344, Class Compliant 29

Fireface 802 Hw Rev. A: USB 20, DSP 9, FW 9, Class Compliant 12
Fireface 802 Hw Rev. E: USB 112, FW 101, CC 101, DSP 9, Class Compliant 101

Fireface 802 FS HW Rev. 7: USB 227, DSP 31, Class Compliant 215

--------------------

Update 01.09.2025: Babyface Pro auf 211 / 322: Übertragung der FX Parameter verbessert

Update 29.07.2025: UCX II DSP auf 36: Expander Ratio wurde beim Einschalten des Geräts auf 1.0 zurückgesetzt.

Update 03.02.2025: Fireface 802 FS auf DSP 31. Fix: Mono Dynamics störte Reverb Taps.

Update 29.01.2025: UCX II DSP auf 35. Keine Änderung zu v34 (nur Änderung für Prüfung während der Produktion).

Update 15.01.2025: Babyface Pro Serie auf 209/321. Pan ungleich Null bliebt bei Volume-Verstellungen im Maximalbereich erhalten.

Update 19.07.2024: Fireface 802 FS auf USB 227. Auf einigen Geräten verursachte v226 Verzerrungen auf den DA-Kanälen 1/2.

Update 25.06.2024: Fireface 802 FS auf USB 226, DSP 30, CC 214: Stand-alone Mode überarbeitet. Im Stand-alone Mode mit Sync zu externer Clock folgt das Gerät nun der Samplefrequenz der anliegenden Clock-Quelle (Word, SPDIF, AES) auch in den Double und Quad Speed Bereich. Für ADAT In erfolgt eine Umschaltung von Single zu Double Speed wenn das ADAT-Eingangssignal die entsprechende Kennung enthält. Bei ADAT erfolgt jedoch keine Umschaltung in Quad Speed, und auch keine zurück zu Single Speed (wegen SMUX undefiniertem Zustand).


Update 12.06.2024: Fireface 802 FS auf USB 222. Diese Firmware enthält einen Schreibschutz für alte Firmware Update Tools, die das 802 FS als 802 erkennen. Daher ist nach der Aktualisierung kein Downgrade < 222 mehr möglich.


Update 10.05.2024: Fireface 802 FS auf DSP 29 (Room EQ).

Update 03.05.2024: UCX II auf DSP 34. Mic Gain Control am Gerät arbeitete nicht synchron für beide Eingänge (seit DSP 30).

Update 29.03.2024: UCX II auf DSP 33: PEQ mit Q 0.4 und F 20 kHz führte bei Single Speed zum Tonausfall. Multiple RoomEQ Delays und Reverb aktiv konnten bei Quad Speed zum Ausfall des FX-Signals führen. Filterberechnung Lowpass / Highpass für niedrige Q-Werte optimiert.

Update 28.03.2024: UCX II auf DSP 31. VolCal höher als 0 dB verhinderte Mute per Kanalfader.

Update 08.01.2024: UCX II auf DSP 30 (Room EQ).

Update 24.08.2023: Babyface Pro auf 206: Digitale 1 dB Mic Gaineinstellung funktionierte seit v203 bei bestimmten Hardwareversionen nicht mehr.

Update 07.07.2023: Babyface Pro: Funktion AN1->2 funktionierte als 2->1. Boost nun kompatibel zur iPad App. UCX II: Input Gain Kanal 5 konnte sich selbst verstellen.

Update 31.03.2023: FF802 spätere Revisionen: Input Ref Levels waren falschen Kanälen zugeordnet.

Update 23.03.2023: UFX, UCX, UC und Babyface: Update auf DriverKit Firmware. Nur relevant für Apple-User.

Update 25.01.2023: Babyface Pro auf 203: unterstützt Boost Modus für Eingänge 3/4. Erfordert Treiber 1.226 und TM FX 1.80. 

Update 10.01.2023: UCX II auf USB 42 DSP 26: unterstützt +24 dB Gain auf den Eingängen 3 bis 8. Erfordert TM FX 1.79. 

Update 29.11.2022: Babyface Pro auf 201, interne Optimierung. Fireface 802 Class Compliant nun Windows-kompatibel. 

Update 11.04.2022: Babyface Pro FS mit ESS von 199 auf 200: DAC Kontrolle niedriger Pegel optimiert.

Update 28.01.2022: Babyface Pro FS mit ESS von 198 auf 199: Nulldurchgangserkennung der Gaineinstellung funktionierte nicht korrekt.

Update 14.12.2012: Class Compliant Mode aktualisiert (UCX 14, UFX 29, FF802 10). Reaktiviert die Erkennung am iPad unter iOS 15. Andere Geräte dieses FUTs sind nicht betroffen.

Update 02.12.2012: Babyface Pro FS mit ESS von 190 auf 198: Diverse Performanceverbesserungen. Digital Gain vertauscht. Alle Versionen: Global Mute zur Knacksunterdrückung beim Monitoring.

Update 30.11.2021: Aktualisiert UCX II auf USB 39 und CC 19. SteadyClock 1 Hz Filter hinzugefügt. CC Mode aktualisiert: Kanalnamen hinzugefügt, Windows Kompatibilität hergestellt.

Update 02.08.2021: Fireface UCX II hinzugefügt.

Update 17.03.2021: Aktualisiert Babyface Pro und Babyface Pro FS auf Version 130. Fix der MIDI Gain Control in v 129 funktionierte beim FS nicht korrekt. 

Update 16.02.2021: Aktualisiert Babyface Pro und Babyface Pro FS auf Version 129. 128: Konflikt bei Wahl des digitalen Ausgangsformats und des Copy Mode am Gerät beseitigt. 129: MIDI Gain Control der Eingänge funktionierte beim FS nicht korrekt. 

Update 17.09.2020: Aktualisiert Babyface Pro und Babyface Pro FS auf Version 127. Neue Funktion 'Mic Input 1 Copy to Mic Input 2' zur Vermeidung von einseitiger Aufnahme bei Stereo-basierten Aufnahmeprogrammen. Erfordert TotalMix FX version 1.66 oder höher. Hinweis: FUT enthält nun wieder die V 225 für das alte Babyface.

Update 23.04.2020: Aktualisiert Babyface Pro und Babyface Pro FS auf Version 126. Verbesserte Datenfluss-Regelung im asynchronen Class Compliant Modus für kritische Hosts, die auch zu einem verbesserten Varipitch bei externem Clocking führt.

Update 12.11.2019: Aktualisiert Babyface Pro und Babyface Pro FS auf Version 125. Babyface Pro FS: SteadyClock FS arbeitete nicht korrekt. Babyface Pro: SteadyClock FS soweit möglich auf das Babyface Pro portiert.

Update 14.02.2019: Aktualisiert USB folgender Geräte: UFX auf 360, UCX auf 48, UC auf 126/138, 802 auf 15. Das Update beseitigt ein Kompatibilitätsproblem (Aufnahmestart) mit Asmedia USB Controllern. Zusätzlich UC: beseitigt ein seltenes Problem mit dem Auslesen der Seriennummer beim Einschaltvorgang. 


Fireface 802:

V 13/9/7/CC9: Unterstützt unlimitierte CRM-Kanalauswahl und die neuen Reverbs. Optimierung des DSP-Mixers. Kompatibel zum Corning USB 3 Optical Cable. Unterstützt Loopback und EQ+D for record unter iOS.

V 13/7/7/CC 7: Beseitigt Störgeräusche bei hohem Gain am offenen Inst-Eingang.


Fireface UCX:

V 46/260/27/CC13: Samplefrequenzen 176,4 und 192 kHz wurden im CC-Modus entfernt, um Mehrspur-Kompatibilität zu Auria wieder herzustellen.

V 46/260/27/CC12: Unterstützt unlimitierte CRM-Kanalauswahl und die neuen Reverbs. Optimierung des DSP-Mixers. Kompatibel zum Corning USB 3 Optical Cable. Unterstützt Loopback und EQ+D for record unter iOS.

V 46/240/26/CC 10: Beseitigt seltene Erkennungsprobleme an VIA-basiertem FireWire.

V 45/240/25/CC 10: Möglicher Sampleversatz beim Wechsel zwischen Single/Double/Quad Speed und daraus resultierende Performanceprobleme beseitigt. 

V 44/240/25/CC 10: unterstützt die iPad App TotalMix FX for iPad v1.1. Echo Delay Time lässt sich auf 0.00 s einstellen, um den FX Bus als echten Aux Bus zu benutzen. Höchster Expander Threshold Wert von -30 dB auf -20 dB erhöht. Optimierte Dynamics Funktion verhindert leise Störgeräusche auf bestimmten Signalen, und verbessert das Attack-Verhalten (0 bis 6 ms) für Compressor / Limiter / Expander. Neue global wirkende Anti-Zipper-Noise Schaltung für alle Fader. Neues internes Design der dritten Reihe mit mehreren Verbesserungen (Beispiel: der Fader des Cue-Kanals beeinflusst nicht mehr dessen Abhörlautstärke). Optimierte Performance für höhere Anzahl an EQs und Dynamics. Nur FireWire: MIDI Input Problem mit Sysex beseitigt.

V 42/220/23/7: CC 7 unterstützt die iPad App TotalMix FX for iPad

V 42/220/23/4: Class Compliant: Volle 18 Kanäle, 2 Playback Routings (C8/CA) wählbar

V 42/200/23/3: FX Send war seit 190 deaktiviert

V 42/190/23/3: Fix der Regelgeräusche bei Compressor/Expander.

V 42/180/23/3: Optimierung im ADAT-Receiver. Pegelverlust von 6 dB bei der 'Cue to' Funktion beseitigt.

V 41/170/22/3: Erste öffentliche Version.


Fireface UFX: 

V 357/163/344/CC28: Verbessertes DURec Playback (Klick am Dateiende, korrekter Start der Wiedergabe). Performance-Optimierung bei 192 kHz Betrieb (DURec Playback und Reverb).  

V 357/162/344/CC28: Reverb wurde nicht korrekt berechnet (Ausklingverhalten, leise Signale). 

V 357/161/344/CC28: Unterstützt unlimitierte CRM-Kanalauswahl und die neuen Reverbs. Optimierung des DSP-Mixers. Kompatibel zum Corning USB 3 Optical Cable. Unterstützt Loopback und EQ+D for record unter iOS.

V 357/159/343/CC 26: DURec: die Aufnahme eines Ausgangssignals (TM FX dritte Reihe), welches 0 dBFS übersteigt, führte zu starker Verzerrung.

V 357/158/343/CC 26: Möglicher Sampleversatz und daraus resultierende Performanceprobleme beim Wechsel zwischen Single/Double/Quad Speed beseitigt. Interner Loopback funktionierte in Quad Speed auf Kanal 16 teils nicht.

V 356/158/343/CC 26: unterstützt die iPad App TotalMix FX for iPad v1.1. Echo Delay Time lässt sich auf 0.00 s einstellen, um den FX Bus als echten Aux Bus zu benutzen. Höchster Expander Threshold Wert von -30 dB auf -20 dB erhöht. Optimierte Dynamics Funktion verhindert leise Störgeräusche auf bestimmten Signalen, und verbessert das Attack-Verhalten (0 bis 6 ms) für Compressor / Limiter / Expander. Neue global wirkende Anti-Zipper-Noise Schaltung für alle Fader. Neues internes Design der dritten Reihe mit mehreren Verbesserungen (Beispiel: der Fader des Cue-Kanals beeinflusst nicht mehr dessen Abhörlautstärke). Optimierte Performance für höhere Anzahl an EQs und Dynamics. Nur FireWire: MIDI Input Problem mit Sysex beseitigt.

V 353/156/341/21: Bei hoher DSP-Last und aktivem DURec konnte es zu Problemen mit der ARC kommen.

V 353/153/341/21: CC 21 unterstützt die iPad App TotalMix FX for iPad

V 353/153/341/8: Unterstützt Class Compliant Mode mit 22 Kanälen / 96 kHz I/O. 2 Playback Routings (C2/CA) wählbar.

V 352/151/341: FX Send war seit 149 deaktiviert. Bei 96 kHz SF schlug die Mischerinitialisierung beim Start fehl.

V 352/149/341: Fix der Regelgeräusche bei Compressor/Expander

V 352/148/341: Optimierung im ADAT-Receiver. Pegelverlust von 6 dB bei der 'Cue to' Funktion beseitigt. Grafikrefresh im Display optimiert.

V 351/147/340: Gain Reduction wurde auf ungeraden Kanälen nicht angezeigt wenn der gerade Kanal inaktiv war. Schnellere Reaktion der Advanced Remote Control. Optimiertes internes Fehlermanagement. DURec: Start einer Aufnahme ohne aktivierte Kanäle führte zum Blinken aller später aktivierten Kanäle. Stand-alone MIDI: unter bestimmten Bedingungen wurden nicht alle Faderwerte korrekt gesetzt. Der neunte Fader der Mackie Control konnte die Main Volume Einstellung blockieren. Verbessertes Laden der Setups für eine schnellere Reaktion bei Verwendung der Advanced Remote Control.

V 351/144/340: Bugfix: AutoSet konnte die Kommunikation mit dem vorderen USB-Port stören. Gain Reduction Daten für Compressor und Auto Level werden übertragen (Anzeige ab TM FX 0.96). Aktives DIM konnte zu Mismatch-Meldung führen.

V 351/141/340: Neue Funktionen AutoSet und Low Pass Filter.

V 351/139/340: Verbesserte Kompatibilität zu einigen USB-Sticks.

V 351/138/340: Störungen auf den Kopfhörerausgängen bei DS/QS beseitigt.

V 350/138/339: USB Recording verbessert. USB/FW Umschaltung verbessert.

V 343/137/336: USB Recording verbessert. Cue arbeitet korrekt auf Mono-Kanälen.

V 342/129/336: Mono-Hardware-Outputs und USB Recording.

V 342/112/336: In 111 eingeführter Fehler bei der Geräteinitialisierung beseitigt.

V 342/111/336: Compressor/Expander wurden im Stereo-Mode nicht zuverlässig verlinkt, liefen also manchmal im Dual Mono Mode.

V 342/110/336: MIDI USB/FireWire: Input und Output konnten Daten verlieren. DSP: Auto Level Output Kanal 1 arbeitete nicht korrekt.

V 338/108/333: Update der UFX DSP Software: Neu: Support für Speaker B. Reverb/Echo konnten Störgeräusche nach dem Einschalten erzeugen. Probleme beseitigt wenn Setups am Gerät geladen wurden, die Kanäle von Mono auf Stereo oder umgekehrt änderten.

V 338/107/333: Update der FireWire-Kommunikation für Mac OS.

V 338/107/332: Verbesserte Initialisierung der Samplefrequenz. LED Test beim Einschalten. Verbesserte Initialisierung des USB Phy. FireWire-Betrieb konnte zum Aufhängen des Gerätes führen.

V 336 erste öffentliche Version. Dieses FUT flasht die USB Firmware 336, DSP 107 und die FireWire Firmware 328.


Babyface:

V 223: Optimierte Entprellschaltung für den Drehencoder verhindert Gainsprünge.

V 220: Möglicher Sampleversatz und daraus resultierende Performanceprobleme beim Wechsel zwischen Single/Double/Quad Speed beseitigt.

V 219: Bugfix Samplefrequenzumschaltung defekt seit v 218. Weitere Performanceoptimierung des Class Compliant Modus.

V 218: unterstützt die iPad App TotalMix FX for iPad v1.1. Neue global wirkende Anti-Zipper-Noise Schaltung für alle Fader. Neues internes Design der dritten Reihe mit mehreren Verbesserungen (Beispiel: der Fader des Cue-Kanals beeinflusst nicht mehr dessen Abhörlautstärke).

V 204: Problem mit MIDI Realtime Messages am MIDI Input beseitigt.

V 203: Instrument LED leuchtet abgedunkelt und konstant statt zu blinken.

V 201: Unterstützt Stand-Alone und Class Compliant Mode

V 186: Interne Änderung, kein Bugfix

V 185 Änderung des Input Gains verstellte auch Output Gain

V 184 Bugfix hohe Interruptbelastung beim Treiberentfernen unter W7 SP1

V 183 Mute beim Einschalten der Phantomspeisung. Peak Hold für die Over LEDs.

V 179 Zero Crossing Detection aktiviert (Mic In). Fehler im USB-Core beseitigt.

V 176 Zweiten MIDI Port im Class Compliant Mode (Mac) entfernt.

V 175 DSP optimiert.

V 173 erste öffentliche Version.


Fireface UC:

V 135: Nur neuere UC: Clip-LED ignorierte Gaineinstellung in Kanal 3/4.

V 123: Optimierte Entprellschaltung für den Drehencoder verhindert Gainsprünge.

V 119: Möglicher Sampleversatz und daraus resultierende Performanceprobleme beim Wechsel zwischen Single/Double/Quad Speed beseitigt.

V 118: Problem mit MIDI Realtime Messages am MIDI Input beseitigt.

V 117: Internal Loopback arbeitete bei ADAT und mehr als 48 kHz nicht korrekt. Internal Loopback auf den ADAT-Kanälen steht nun auch bei Optical Out = SPDIF zur Verfügung.

V 116: ADAT/SPDIF Wiedergabe war bei DS und QS gestört wenn das jeweils andere Format am digitalen Eingang anlag.

V 115: Mute beim Einschalten der Phantomspeisung.

V 112: Im Stand-Alone Mode wurde die Samplefrequenz nicht korrekt gesetzt.

V 111: Das UC ist nun zum NEC USB 3 Controller kompatibel. LTC In (Eingang 4) erzeugt nun auch MTC am MIDI In 2. SPDIF: Channel Status Consumer nach IEC 60958-3 implementiert (24 Bit)

V 091: Der Pitch Fader arbeitete nicht korrekt. SPDIF: Channel Status Consumer nach IEC 60958-3 implementiert (DS/QS)

V 088: Im QS-Betrieb funktionierte SMUX4 nicht. Der Mic-Gain Fader 1 wurde beim Start von ASIO manchmal verstellt.

V 086: Im QS-Betrieb funktionierte der analoge Eingang 1 (Mic) nicht korrekt

V 082: Erster Release


Wie funktioniert's:

Das Flash Update Tool erfordert einen installierten Treiber.

Starten Sie das Programm fut_usb.exe. Das Flash Update Tool zeigt zunächst die aktuelle Version der Firmware, und ob diese aktualisiert werden sollte. Wenn ja, dann einfach den Knopf 'Update' drücken. Ein Balken zeigt den Fortgang des Updates und das Ende des Flash-Vorganges an (Verify Ok).

Wenn mehr als ein Gerät im System installiert ist, können weitere Geräte nach einem Klick auf den nächsten Kartenreiter programmiert werden, einfach indem der Vorgang wiederholt wird.

Nach dem Update muss das Gerät resettet werden. Dies geschieht durch kurzes Ausschalten des UC/Babyface. Ein Neustart des Rechners ist nicht erforderlich.

Sollte das Flashen fehlschlagen, wird ab dem nächsten Neustart das im Gerät befindliche Not-BIOS benutzt. Das Gerät bleibt also funktionsfähig. Das Flashen sollte dann erneut versucht werden.

Wenn die automatische Aktivierung des Not-BIOS versagt kann es beim Fireface UC auch manuell aktiviert werden: Drehencoder gedrückt halten und das Gerät einschalten.


Copyright RME 09/2025
Alle Rechte vorbehalten. Windows XP/Vista/7/8/10/11 ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation. Fireface ist ein Warenzeichen von RME Deutschland.

